- هات تپ لوله گاز
- پروژه هات تپ سال 95- پتروشیمی مبین
- انتخاب صحیح قطعات در هات تپ
- هات تپ سایز به سایز در پتروشیمی فجر
- شناسایی خطاهای بالقوه در هات تپ
- انجام هات تپ در نیروگاه پرند
- انواع انشعاب ها در اجرای عملیات هات تپ- انشعاب‌ها با قطر کمتر از قطر لوله
- انواع انشعاب‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ
- ایران به قطب تامین سوخت کشتی های عبوری درمنطقه تبدیل می شود
- سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی هفته آینده بارگیری می شود
- رکورد صادرات نفت شکسته شد/ یک‌روزه ۷ میلیون بشکه نفت صادر شد
- رشد 97 درصدی تامین تجهیزات پالایشگاهی پارس جنوبی از سازندگان داخلی
- مخالفت ایران با پیشنهاد نفتی مجارستان/ نفت سبک برای صادرات نداریم
- 60 درصد منابع نفتی قطب شمال متعلق به روسیه اعلام شد
- صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت به همسایگان در پساتحریم
- نفت خاورمیانه بزرگترین تامین کننده نیاز ژاپن
- راه اندازی 10 طرح پتروشیمی تا پایان سال هدفگذاری شد
- زنگنه: ایران بدون ارزان فروشی نفت سهم خود را از بازار پس گرفت
- ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ
- آمادگی دانمارک برای گسترش همکاری دربخش‌های آب و انرژی‌ بادی با ایران
- در منطقه ٣: عملیات انتقال گاز تعمیرات اساسی ١٥٠ نقطه از خط اول سراسری انجام شد
- پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید
- افتتاح کوچک‌ترین پتروشیمی دولت دهم توسط رئیس دولت یازدهم
- ارائه پیشنهاد فنی میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط توتال
- وزیر امورخارجه: همکاری تهران و کی یف در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزایش می‌یابد
- بدهی شرکت نفت ایران ۵۲ میلیارد دلار شد
- مذاکره با اندونزی برای صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت
- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نفت عملیاتی شد
- قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار گذشت
- قاچاق محصولات پتروشیمی ایران متوقف شد
- امروز؛ نخستین محموله نفت‌گاز به کردستان عراق ارسال شد
- عزیمت نفتکش های ایرانی به اروپا در هفته های آتی
- عسلویه پیشتاز صادرات محصولات پتروشیمی شد
- نزاع سیاسی طرفداران و مخالفان صنایع نفت و گاز در آمریکا
- معاون نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد: ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار/ ۷۹۱دولتمرد خارجی به ایران آمدند
- از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت ٣ راهبرد مهم توسعه ای وزارت نفت تشریح شد
- راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به اندازه ۲۵ روز واردات بنزین هزینه دارد
- معاون وزیر صنعت به مهر خبرداد؛ بازگشت ۱۰ هزار واحد صنعتی به مدار تولید
- پروژه‌های پالایشگاه بندرعباس مصداق اقتصاد مقاومتی است
- آژانس بین المللی انرژی:تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت
- آغاز مذاکرات برقی ایران- تونس؛ ایران در شمال آفریقا نیروگاه‌ می‌سازد
- واردات جهانی گاز LNG کاهش یافت/ ایران به دنبال ورود به بازار ال ان جی
- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: گاز به منبعی مطمئن برای ارزآوری کشور بدل می شود
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران آغاز به کار کرد
- معاون وزیر نفت: صادرات نفت خام ایران از مرز ٢ میلیون بشکه در روز گذشت
- شرکت گاز کره جنوبی در فکر توسعه میدان مشترک بلال
- صادرات نفت ایران به هند ۴۹ درصد افزایش یافت
- حضور شرکت پیشگام صنعت ابزار در نمایشگاه انرژی کیش
- تیراندازی به سوی هواپیمای مسافربری ترکیه
- انتقاد شدید نوری المالکی از اردوغان
- نصرالله: ایران ایستادگی کرد و به پایان پرونده هسته‌ای خود رسید
- عراقچی: مصوبه کنگره با برجام در تناقض است
- آمريکا محدوديت‌هايي را در برنامه معافيت رواديد اعمال کرد
- تست‌موشک‌ها‌هیچ‌ارتباطی‌با‌موضوع‌هسته‌ای‌ندارد
- اهداف عربستان از تشکیل «ائتلاف ضدتروریستی»
- اهداف سفر بن سلمان به مصر
- معاون رهبر شیعیان نیجریه به شهادت رسید
- لاوروف: روسیه از عراق در برابر ترکیه حمایت می‌کند
- «او» نه تنها ضامن آهو بلکه ضامن هر زائر و مجاور است؛ آغازی باشیم برای مثل «او» بودن/ مهربانی امام هش
- بدهي 10 هزار ميلياردي دولت به واحدهاي اقتصادي
- مونیز: تحریم‌ها ژانویه برداشته می‌شوند
- واکنش ترکیه به اقدام نظامی روس در تنگه بسفر
- فرانسه از تروریسم حمایت می‌کند و شایسته میزبانی اجلاس صلح نیست
- سخنان رهبر ایران قاطعانه است اوباما؛ دروغگوی سریالی آمریکا سرکرده پرچمداران دروغین جهان است
- پیشنهاد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و پارس شمالی به سرمایه گذاران
- حضور جنگنده های ایران در کنار هواپیماهای جنگی روسیه در آسمان سوریه
- چه کسی از داعش افغانستان حمایت می‌کند؟
- تولید روزانه ٨٥٠ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی
- گاز ایران به چین صادر می‌شود
- ايران جزو توليدکنندگان دستگاه «هات تپ» شد
- فردا؛رونمایی از IPC در سالن اجلاس سران+سخنرانان کلیدی
- همکاری برای آینده بازار گاز
- عملیات HOT TAP چیست ؟
- دستورعمل نحوه اندازه گیری احجام گاز طبیعی تدوین شد
- موفقیتی دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- عملیات هات تپ
- وعده افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا اردیبهشت 95
- افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- اطلاعات جدید هات تپ
- عنوان فارسی
- بی نظیر ترین هات تپ در پتروشیمی فجر
- پایانه نفتی خارک هات تپ
- عملیات هات تپ در پالایشگاه اصفهان
- تازه ترین خبر در مورد هات تپ
- ساخت قطعه شافت دستگاه هات تپ

# آیا هات تپ تحت خلاء مقدور است؟

هات تپ در مخازن تحت خلاء گرچه دارای شرایط و ضوابطی است ولی در هر صورت اگر تدابیر ویژه فنی و مهندسی و ملاحظات ویژه در برنامه ریزی فرایند هات تپ انجام گرفته شده باشد قابلیت انجام را خواهد داشت. هات تپ خطوط لوله دارای شرایط و پیچیدگی های فنی کمتر نسبت به مخازن است و افزون بر آن هات تپ روی مخازن تحت خلاء نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد که عدم توجه به آن ها می تواند بر خروجی کار آسیب وارد کند.

چنان که در بخش پیشین نیز بدان اشاره شد جوشکاری اتصال روی مخازن در عملیات انشعاب گیری داغ روی مخازن تحت خلاء اصلی ترین مرحله و به لحاظ متغیرهای فنی کلیدی ترین گام محسوب می شود، بنابراین باید تلاش شود تا جای ممکن این مرحله را به نحو احسن انجام داد تا سایر مراحل اجرایی عملیات انشعاب گیری از مخزن به درستی به پیش بروند. از این رو حین جوشکاری باید بسیار دقیق عمل کرد.

در بخش پیشین در مورد جوشکاری و الزامات آن توضیحاتی ارائه شد اما در صورتی که فرایند جوشکاری روی مخازن تحت خلاء با موفقیت به اتمام رسید نوبت به هات تپ می رسد. برای انجام عملیات هات تپ در مخازن تحت خلاء نیز می بایست نکات ویژه ای را در نظر داشت که ممکن است در مورد یک عملیات انشعاب گرم هات تپ معمولی مصداق نداشته باشند. عملیات در محیط خلاء و روی مخازنی انجام می شود که فشار درون شان کمتر از فشار بیرون است و از این رو بروز کوچک ترین نشتی باعث می شود مجموعه دچار آسیب جدی شود.

اصلی ترین متغیرهایی که در طول انجام عملیات هات تپ باید بدان ها توجه کرد دو موردند؛ اول آب بندی مجموعه به طور کامل و دوم دمای ناشی از ناحیه عملیات انشعاب گیری روی مخزن که می تواند باعث بروز آسیب بر کار گرم شود. در مورد اول می توان با تست اتصالات و دستگاه هات تپ ریسک انجام کار را به حداقل ممکن رساند. اتصال نصب شده روی مخزن تست فشار و نشتی می شود، ولو نیز تست می شود و دستگاه هات تپ نیز از جهت تحمل فشار زنده خط مورد ارزیابی و تست فشار قرار می گیرد. اما این تست ها جداگانه و روی هر کدام از این تجهیزات انجام می شوند. حال و برای این که از متصل شدن این تجهیزات به همدیگر نیز مطمئن شویم باید پس از نصب آن ها روی یکدیگر تست فشار روی مجموعه را نیز انجام دهیم. در صورتی که نتیجه تست صحیح بود می توانیم بگوییم مجموعه برای انجام عملیات انشعاب گیری هات تپ آماده شده است و می توان از این حیث نسبت به صحت هات تپ اطمینان داشت.

اما متغیر دوم دمایی است که در نتیجه عملیات hot tap با محیط تبادل می شود و می تواند منشأ خطر و آسیب برای مجموعه باشد. اپراتور و پیمانکار هات تپ می بایسست در درجه اول برآوردی از دمای حاصله از فرایند هات تپ در طول مدت کار گرم داشته باشد تا بتواند بر اساس آن ارزیابی های لازم را انجام دهد. می بایست مشخص شود که مخزن و اتصالاتی که روی آن نصب شده اند تا چه حد تحمل دمای دمای بالا را دارند و بر اساس آن بیشینه ضریب تحمل شان مشخص شود و دمایی بیش از آن حین هات تپ بر مخزن وارد نشود. پس از محاسبه این مقدار می توان میزان بارگیری لازم برای انجام ایمن عملیات هات تپ به صورت کامل را محاسبه و عملیات اجرایی را بر اساس آن انجام داد. البته می بایست در فاز عملی مقدار باردهی کمی کمتر از میران محاسبه شده داشته باشد تا عملیات به مطمئن ترین شکل ممکن پیش برود. نکته دیگر در خصوص متغیر دام در عملیات هات تپ مخازن تحت خلاء حد پایین انفجار در دمای محاسبه شده است. مجری کار می بایست این آیتم را داشته باشد که کمینه دمای انفجار برای یک گاز در شرایط عملیاتی چقدر است تا با مقایسه آن دمایی بیش از مقدار مرد نظر را بر مجموعه تحمیل نکند. در غیر این صورت ممکن است شاهد سوانح غیر مترقبه نشیر اشتعال و انفجار در حین کار گرم باشیم که نه تنها کار را تخریب می کند بلکه می تواند خساراتی جبران ناپذیر بر تأسیسات و تجهیزات و مهم تر از آن نیروی انسانی فعال در مجاروت محل انجام هات تپ به بار آورد. لذا در خصوص محاسبه و در نظر گرفتن این شاخص باید بسیار دقیق و حساس عمل کرد.

اما از میان متغیرهای تعیین کننده در انجام صحیح انشعاب گیری گرم مخازن تحت خلاء عامل دیگری نیز می توان برشمرد که مربوط به متغیرهای دمایی عملیات می باشد. این عامل سوختگی های دیواره مخزن است که بیش از هر چیر می تواند ناشی از جوشکاری اتصال روی مخزن باشد. چنان که می دانیم حین جوشکاری اتصال روی مخزن هر چقدر هم فرایند با کیفیت بالا انجام شده باشد سوختگی هایی روی خطوط جوش ایحاد می شود که در صورت ایجاد فشار بیشتر روی شان می توانند منشأ خطر و آسیب شوند؛ خطرشان نیز از این جانب است که بر اثر فشارهای وارده سوختگی ها تبدیل به سوراخ شده و منشأ خطر می شوند. در این خصوص نیز تدابیر لازم باید سنجیده شوند. در هر مرحله از گام های اجرایی عملیات هات تپ ممکن است مجری عملیات با کوچک ترین اشتباه سوختگی ها را تبدیل به سوراخ کند و مجموعه را مستعد بروز خطر کند. بهتر است پیش از اجرای هر کدام از گام های اجرایی عملیات هات تپ در خصوص سوختگی های روی مخزن بارزرسی های لازم به صورت دقیق به عمل آید و از خطرات احتمالی آن پیشگیری شود.

درصورت رعایت نکات فوق عملیات هات تپ با ضریب اطمینان بسیار بالاتری پیش خواهد رفت. انجام این دست کارهای محاسباتی و بازرسی می تواند در پیشبرد صحیح کار بسیار تأثیرگذار باشد. از این رو انجام عملیات بدون در نظر گرفتن این آیتم ها و یافتن راهکارهای رفع ایرادات مقرون به صرفه نخواهد بود.

#### اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 3069 دفعه
آخرین ویرایش در یکشنبه 15 مرداد 1396
برچسب ها :

- هات تپ
- هات تپ مخزن
- انشعاب مخازن
- انشعاب گرم
- hot tap

### درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.