- هات تپ لوله گاز
- پروژه هات تپ سال 95- پتروشیمی مبین
- انتخاب صحیح قطعات در هات تپ
- هات تپ سایز به سایز در پتروشیمی فجر
- شناسایی خطاهای بالقوه در هات تپ
- انجام هات تپ در نیروگاه پرند
- انواع انشعاب ها در اجرای عملیات هات تپ- انشعاب‌ها با قطر کمتر از قطر لوله
- انواع انشعاب‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ
- ایران به قطب تامین سوخت کشتی های عبوری درمنطقه تبدیل می شود
- سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی هفته آینده بارگیری می شود
- رکورد صادرات نفت شکسته شد/ یک‌روزه ۷ میلیون بشکه نفت صادر شد
- رشد 97 درصدی تامین تجهیزات پالایشگاهی پارس جنوبی از سازندگان داخلی
- مخالفت ایران با پیشنهاد نفتی مجارستان/ نفت سبک برای صادرات نداریم
- 60 درصد منابع نفتی قطب شمال متعلق به روسیه اعلام شد
- صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت به همسایگان در پساتحریم
- نفت خاورمیانه بزرگترین تامین کننده نیاز ژاپن
- راه اندازی 10 طرح پتروشیمی تا پایان سال هدفگذاری شد
- زنگنه: ایران بدون ارزان فروشی نفت سهم خود را از بازار پس گرفت
- ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ
- آمادگی دانمارک برای گسترش همکاری دربخش‌های آب و انرژی‌ بادی با ایران
- در منطقه ٣: عملیات انتقال گاز تعمیرات اساسی ١٥٠ نقطه از خط اول سراسری انجام شد
- پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید
- افتتاح کوچک‌ترین پتروشیمی دولت دهم توسط رئیس دولت یازدهم
- ارائه پیشنهاد فنی میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط توتال
- وزیر امورخارجه: همکاری تهران و کی یف در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزایش می‌یابد
- بدهی شرکت نفت ایران ۵۲ میلیارد دلار شد
- مذاکره با اندونزی برای صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت
- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نفت عملیاتی شد
- قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار گذشت
- قاچاق محصولات پتروشیمی ایران متوقف شد
- امروز؛ نخستین محموله نفت‌گاز به کردستان عراق ارسال شد
- عزیمت نفتکش های ایرانی به اروپا در هفته های آتی
- عسلویه پیشتاز صادرات محصولات پتروشیمی شد
- نزاع سیاسی طرفداران و مخالفان صنایع نفت و گاز در آمریکا
- معاون نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد: ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار/ ۷۹۱دولتمرد خارجی به ایران آمدند
- از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت ٣ راهبرد مهم توسعه ای وزارت نفت تشریح شد
- راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به اندازه ۲۵ روز واردات بنزین هزینه دارد
- معاون وزیر صنعت به مهر خبرداد؛ بازگشت ۱۰ هزار واحد صنعتی به مدار تولید
- پروژه‌های پالایشگاه بندرعباس مصداق اقتصاد مقاومتی است
- آژانس بین المللی انرژی:تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت
- آغاز مذاکرات برقی ایران- تونس؛ ایران در شمال آفریقا نیروگاه‌ می‌سازد
- واردات جهانی گاز LNG کاهش یافت/ ایران به دنبال ورود به بازار ال ان جی
- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: گاز به منبعی مطمئن برای ارزآوری کشور بدل می شود
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران آغاز به کار کرد
- معاون وزیر نفت: صادرات نفت خام ایران از مرز ٢ میلیون بشکه در روز گذشت
- شرکت گاز کره جنوبی در فکر توسعه میدان مشترک بلال
- صادرات نفت ایران به هند ۴۹ درصد افزایش یافت
- حضور شرکت پیشگام صنعت ابزار در نمایشگاه انرژی کیش
- تیراندازی به سوی هواپیمای مسافربری ترکیه
- انتقاد شدید نوری المالکی از اردوغان
- نصرالله: ایران ایستادگی کرد و به پایان پرونده هسته‌ای خود رسید
- عراقچی: مصوبه کنگره با برجام در تناقض است
- آمريکا محدوديت‌هايي را در برنامه معافيت رواديد اعمال کرد
- تست‌موشک‌ها‌هیچ‌ارتباطی‌با‌موضوع‌هسته‌ای‌ندارد
- اهداف عربستان از تشکیل «ائتلاف ضدتروریستی»
- اهداف سفر بن سلمان به مصر
- معاون رهبر شیعیان نیجریه به شهادت رسید
- لاوروف: روسیه از عراق در برابر ترکیه حمایت می‌کند
- «او» نه تنها ضامن آهو بلکه ضامن هر زائر و مجاور است؛ آغازی باشیم برای مثل «او» بودن/ مهربانی امام هش
- بدهي 10 هزار ميلياردي دولت به واحدهاي اقتصادي
- مونیز: تحریم‌ها ژانویه برداشته می‌شوند
- واکنش ترکیه به اقدام نظامی روس در تنگه بسفر
- فرانسه از تروریسم حمایت می‌کند و شایسته میزبانی اجلاس صلح نیست
- سخنان رهبر ایران قاطعانه است اوباما؛ دروغگوی سریالی آمریکا سرکرده پرچمداران دروغین جهان است
- پیشنهاد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و پارس شمالی به سرمایه گذاران
- حضور جنگنده های ایران در کنار هواپیماهای جنگی روسیه در آسمان سوریه
- چه کسی از داعش افغانستان حمایت می‌کند؟
- تولید روزانه ٨٥٠ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی
- گاز ایران به چین صادر می‌شود
- ايران جزو توليدکنندگان دستگاه «هات تپ» شد
- فردا؛رونمایی از IPC در سالن اجلاس سران+سخنرانان کلیدی
- همکاری برای آینده بازار گاز
- عملیات HOT TAP چیست ؟
- دستورعمل نحوه اندازه گیری احجام گاز طبیعی تدوین شد
- موفقیتی دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- عملیات هات تپ
- وعده افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا اردیبهشت 95
- افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- اطلاعات جدید هات تپ
- عنوان فارسی
- بی نظیر ترین هات تپ در پتروشیمی فجر
- پایانه نفتی خارک هات تپ
- عملیات هات تپ در پالایشگاه اصفهان
- تازه ترین خبر در مورد هات تپ
- ساخت قطعه شافت دستگاه هات تپ

# افتخاری دیگر برای پیشگام صنعت ابزار- هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن بسته به شرایط و مشخصات فنی، و آن چه که از عملیات انشعاب گرم مد نظر است اقتضائات ویژه خود و فرایندهای خاص خود را می طلبد. به عبارتی دیگر، بر حسب فلسفه انجام و نیاز عملیاتی که برنامه ریزان واحدهای صنعتی را به انتخاب عملیات هات تپ روی خطوط لوله و مخازن خود مجاب می کند، شرایط انجام کار نیز تغییر خواهد کرد و طبیعتاً برنامه ریزی ها، طراحی ها و فرایندهای اجرایی نیز متفاوت خواهد بود.

هات تپ روی نیپل با ارتفاع بالا

این شرایط زمانی پیش می آید که کارفرما به دلایلی نظیر فقدان فضای کافی برای نصب اتصالات و خط انشعابی جدید ترجیح می دهد نیپل اتصال مد نظر، چه اسپلیت تی و چه سدل نیپل، را بلندتر از حالت نرمال مد نظر قرار داده و به این ترتیب عملیات شرایطی متفاوتی خواهد داشت. یا ممکن است برای مثال لوله در عمق زمین باشد اما تصمیم بر این گرفته شده است که ورودی خط لوله انشعابی جدید در سطح زمین باشد، به نحوی که پس از انجام عملیات، و دفن لوله و خاک ریزی روی آن، انشعاب ایجاد شده جدید واتصال آن یعنی ولو در سطح زمین و در دسترس باشد. در چنین شرایطی تنها راهکار ممکن استفاده از نیپل با ارتفاع بالاست.

اما از سوی دیگر انجام عملیات هات تپ روی چنین اتصالی دشواری های جدیدی بر کار اضافه می کند. به عبارتی، چنان که می دانیم عملیات هات تپ دارای سختی ها و متغیرهای متعدد خود می باشد که ارائه راه حل برای رفع دشواری ها و خطرات هر یک از این متغیرها پروسه طراحی و مهندسی خاص خود را می طلبد. حال در نظر بگیرید که کارفرما دارای ضوابط و شرایط خاص مازاد بر آن چیزی است که هر عملیات هات تپ به همراه خواهد داشت. استفاده از نیپل بلند یکی از این دشواری ها محسوب می شود. این اتصال از چند حیث بر دشواری های مجریان عملیات انشعاب گرم می افزاید که به شرح زیر است:

- در درجه اول می بایست در خصوص طراحی و ساخت اتصالی که روی لوله یا مخزن نصب و جوشکاری می شود تدابیر ویژه را پیاده کرد. از آن جا که هر لوله ای به اقتضای افزایش ارتفاع بیش از پیش مستعد تنش و کشش بیشتر می شود، طراح و سازنده اسپلیت تی و سدل نیپل با سدل بلند باید توجه داشته باشد که اتصال مذکور باید در مقابل فشارهای وارده از جانب سیال، دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و محیط توان مقاومت داشته باشد. تغییر شکل پیدا کردن و فرسوده شدن فرم اصلی لوله به مرور زمان مشکلی است که این قسم اتصالات را تهدید می کند. از این رو طراحان باید توجه ویژه به این امر داشته باشند. در غیر این صورت خطرات احتمالی حین یا پس از انجام عملیات هات تپ بسیار محتمل تر خواهند بود. ممکن است سازندگان نامتبحر استفاده از لوله های سخت تر با ضخامت بیشتر را برای ساخت اسپلیت تی و سدل نیپل پیشنهاد کنند، در حالی که این روش به هیچ وجه دارای توجیه فنی نیست. با این کار در واقع داریم به وزن زائد اتصال می افزاییم و این امر خود منشأ وارد شدن فشارهای غیر ضروری بر لوله اصلی و خود اتصالات خواهد شد.

برای رفع این مشکل طراحان باید راهکارهای ویژه دیگری اتخاذ کنند. برای مثال حساسیت بیشتر در فرایند جوشکاری می تواند بخش زیادی از مشکل را مرتفع سازد. سازنده اسپلیت تی یا سایر اتصالات مورد استفاده باید خطوط جوش، تعداد پاس ها، نوع الکترود مورد استفاده، سرعت روند عملیات جوشکاری و متغیرهایی از این قسم را با دقت برنامه ریزی کرده و با

راهنمایی و توجیه دقیق جوشکار مراتب جوشکاری اتصالات اسپلیت تی یا سدل نیپل ره به پیش برد. تست جوش، و علی الخصوص تست فشار اتصال پس از اتمام فرایند نصب الزامی می باشد. سپردن کار به جوشکاران با تجربه و دارای سابقه انجام این نوع عملیات ها نیز جهت پیشبرد و بالا بردن ضریب اطمینان کار از نکاتی است که اجرا کننده عملیات هات تپ باید نسبت به آن حساس و دقیق باشد.

- نکته دوم در این نوع از عملیات های هات تپ، قابلیت دستگاه برای پیشروی کاتر تا عمق مورد نظر است. چنان که می دانیم دستگاه های هات تپ دارای مدل های مختلف برای سایزهای انشعاب متفاوت می باشند و هر مدل به فراخور محدودیت های فنی و مکانیکی توان پیشروی با حد کمینه و بیشینه مشخصی دارد. هر مدل مشخص طول شفت مشخصی دارد و از این رو پیشروی آن و فرایند برش تا سقف مشخصی امکان پذیر است. در زمانی که عملیات هات تپ قرار است روی اتصال اسپلیت تی یا سدل نیپل بلندتر از حد عادی انجام شود، طبیعتاً محدودیت های دستگاه هات تپ و شفت آن گریبان گیرمان خواهد شد. در صورتی که دستگاه هات تپ مورد نظر برای انجام عملیات قادر به پیشروی در حد مورد نیاز نبود بدیهی است عملیات ناممکن اعلام خواهد شد. مگر آن که با اتخاذ تدابیر ویژه و انجام یکسری ابداعات بتوان بر میزان پیشروی شفت یا کاتر دستگاه افزود و به این ترتیب بر مشکل پیش آمده فائق آمد.

- مشکل دیگری که در خصوص این نوع عملیات ها می توان بروز پیدا کند تعیین میزان پیشروی لازم برای انجام عملیات هات تپ به صورت کامل است. این مشکل در صورتی که عملیات هات تپ سایز به سایز باشد دوچندان می شود. چرا که دستگاه باید مسیر زیادی را درون نیپل اتصال طی کرده و به لوله برسد و به میزان دقیق عملیات بر گرم روی آن انجام شود. در صورتی که کوچک ترین اشتباه در خصوص تخمین میزان پیشروی لازم روی دهد عملیات با مخاطراتی جدی مواج خواهد شد. ممکن است پیشروی به حد کافی نبوده باشد و حین بیرون کشیدن دستگاه هات تپ پی ببریم که عملیات به صورت کامل انجام نشده و کوپن استخراج نشده است. از سوی دیگر کوچک ترین اشتباه محاسباتی ممکن است منجر به این شود که پیشروی بیش از حد لازم بوده و اشتباهاتی نظیر سورخ شدن لوله از جداره مقابل و نشتی سیال از محل آن روی دهد.

تیم مهندسی و فنی در خصوص محاسبات لازم برای تحمین میزان پیشروی دستگاه هات تپ باید بسیار دقیق عمل کند. طول نیپل، سایز لوله اصلی و سایز انشعاب اصلی ترین متغیرها در تعیین میزان پیروی می باشند. مجری هات تپ باید بر حسب برآورد نسبت سایز انشعاب به سایز لوله اصلی جهت برش کامل لوله، ارتفاع نیپل را بر آن بیافزاید و به این صورت میزان دقیق پیشروی مورد نیاز برای تکمیل فرایند را بدست آورد. حد نهایی پیشروی مجاز نیز باید در اینم محاسبات در نظر گرفته شود. اغلب اوقات گرچه اتمام عملیات هات تپ علامت های مشخصی نظیر کاهش فشار باردهی و غیره دارد، اما اپراتورها و تکنیسین های هات تپ ترجیح می دهند برای کسب اطمینان از برش کامل لوله، پیشروی را کمی بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده انجام دهند. در این شرایط حد نهایی میزان پیشروی مجاز باید ضرورتاً تعیین شده باشد تا این فرایند منجر به آسیب دیدن لوله اصلی و خط نشود.

مجموعه این فاکتورها، متغیرهایی هستند که ما را نسبت به انجام عملیات هات تپ روی اتصالات دارای نیپل با ارتفاع بلند مجهز می کنند. در نظر گرفتن تمامی این عوامل در کنار هم ضامن صحت فرایند خواهد بود و غفلت از یک مورد قطعاً بر کارآسیب خواهد رساند.

شرکت پیشگام صنعت ابزار نیز در یکی از پروژه های خود در مجتمع پتروشیمی مارون، موفق شد عملیات هات تپ روی اتصال نیپل به ارتفاع 3/6 متر را با موفقیت به انجام برساند. این عملیات عبارت بود از انشعاب گیری گرم به سایز 18 اینچ روی خط لوله 32 اینچی حاوی سیال آب که برای اولین بار در کشور با موفقیت به اتمام رسید. گرچه نسبت سایز انشعاب به سایز لوله اصلی پایین بوده و همین امر دست ما را جهت انجام عملیات بازتر گذاشته بود، اما ارتفاع بالای نیپل دشواری های خاص خود را می طلبید. در نهایت و با توجه به پیش بینی های فنی که در نظر گرفته شده بود، عملیات بدون ایراد و با سرعت به انجام رسید و مورد تأیید کارفرمای محترم نیز قرار گرفت.

برای انجام عملیات متبحرترین اپراتورها و دقیق ترین محاسبات مهندسی صورت گرفت. در فرایند طراحی و ساخت نیپل نیز تمام عوامل تأثیرگذار خصوصاً چگونگی جوشکاری و نصب اتصالات روی یکدیگر و روی لوله محاسبه و تعیین و تکلیف شده بود.

#### اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 4132 دفعه
آخرین ویرایش در پنجشنبه 23 مهره 1394
برچسب ها :

- هات تپ
- اسپلیت تی
- هات تپ مارون
- هات تپ پتروشیمی

### درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.