# نتایج جستجو :

##### حساسیت‌های هات تپ سایز به سایز هات تپ سایز به سایز به عملیاتی گفته می شود که در آن قطر انشعاب با قطر لوله اصلی هم سایز باشد. ادامه مطلب
##### نیروی انسانی در هات تپ مهارت و تبحر اپراتور عملیات هات تپ از الزامات کار گرم روی خطوط لوله محسوب می شود. ادامه مطلب
##### مهندسی فرایند هات تپ (1) هات تپ خطوط لوله مستلزم طراحی، برنامه ریزی و نظارت های مهندسی ویژه است. ادامه مطلب
##### کاربردهای جداسازی از طریق هات تپ (2) هات تپ خطوط لوله در جداسازی بخشی از لوله بمنظور انجام تعمیرات یا تعویض های مورد نیاز نقش کلیدی ایفا می کند. ادامه مطلب
##### کاربردهای جداسازی از طریق هات تپ (1) جداسازی خطوط لوله یکی از فرایندهای عمومی در تامین خدمات خطوط لوله محسوب می شود و از آنجا که هات تپ بخشی از فرایند مذکور را شامل می شود توجه به عوامل فنی هات تپ در آن حائز اهمیت است. ادامه مطلب
##### الزامات انشعاب گرم هات تپ تهیه تدارکات و توافقات پیش از انجام عملیات هات تپ، به اندازه خود هات تپ دارای اهمیت است. مجری انشعاب گیری گرم هات تپ باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشد. ادامه مطلب
##### انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار فرایند آماده سازی و پشتیبانی عملیات انشعاب گرم هات تپ طبیعتا تابع مشخصات فنی و اقتضائات خط لوله خواهد بود. انتخاب دستگاه هات تپ و چگونگی تجهیز آن نیز به تبع بر اساس مشخصات خط لوله انجام می شود. ادامه مطلب
##### سیال لوله در عملیات هات تپ سرعت جریان سیال، فشار و دمای آن، و نیز نوع سیال در انجام عملیات هات تپ بسیار تأثیرگذار است. به فراخور هر نوع از سیال کل فرایند طراحی، ساخت و نصب اتصالات و انجام هات تپ متفاوت خواهند بود. ادامه مطلب
##### فرد واجد صلاحیت برای هات تپ کیست؟ اپراتور هات تپ باید صلاحیت و توانمندی فنی و ایمنی برای انجام عملیات هات تپ را داشته باشد. از این رو انتخاب فرد واجد صلاحیت برای عملیات از الزامات انشعاب گرم هات تپ محسوب می شود. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- برش هات تپ حین انجام عملیات هات تپ علاوه بر رعایت نکات پیشین باید در خصوص الزامات انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز حساسیت های لازم را به خرج داد ادامه مطلب
1 | 2 | 3 | 4 | 5