# نتایج جستجو : جوشکاری

##### سیال لوله در عملیات هات تپ سرعت جریان سیال، فشار و دمای آن، و نیز نوع سیال در انجام عملیات هات تپ بسیار تأثیرگذار است. به فراخور هر نوع از سیال کل فرایند طراحی، ساخت و نصب اتصالات و انجام هات تپ متفاوت خواهند بود. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- جوشکاری و ساخت اتصالات هات تپ خطوط لوله بدون وجود جوشکاران و طراحان متبحر در زمینه طراحی، ساخت و نصب اتصالات، خصوصاً اتصال اسپلیت تی روی لوله امکان‌پذیر نیست. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT) تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT) تجزیه و تحلیل یکی دیگر از روش های تست غیر مخرب جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش تفسیر فیلم تست پرتونگاری یا تفسیر فیلم، یکی دیگر از روش های رایج بازرسی جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ محسوب می شود ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش التراسونیک (UT) بازرسی به روش الکتراسونیک از روش های رایج تست جوش است که برای تست اتصالات جوشکاری هات تپ بسیار رایج می باشد. ادامه مطلب
##### انواع تست‌های جوشکاری - بازرسی چشمی تست های رایج جوشکاری پیش از اجرای عملیات هات تپ خطوط لوله ادامه مطلب
##### نکات فنی هات تپ بهترین روش این است که لوله و یا لوله ها را به وسیله شیر آلات تعبیه شده ایزوله کرده و از سرویس خارج نموده و به عملیات ایمن سازی ، جوشکاری و غیره… ادامه مطلب