# خدمات

##### هات تپ به عملیات انشعاب گیری در لوله ها و تانک های حاوی سیالات پرفشار (نفت ، گاز، مشتقات نفتی، پتروشیمی و حتی آب ودیگر سیالات ) در حالتی که خط یا مخزن ، حامل جریان و سیال باشد ، عملیات اتصال گرم یا انشعاب گرم هات تپ( HOT-TAP) گفته می شود. ادامه مطلب
##### دستگاه فلنج فیسر هیدرولیک و پنوماتیک فروش دستگاه های فلنج فیسر هیدرولیکی و پنوماتیکی ادامه مطلب
##### انواع برش لوله مواد سازنده: مواد سازنده: لوله هایی از جنس فولاد ضد زنگ، مس، فولاد بدون آلیاژ، آلمونیوم، برنج و دیگر موارد کاربرد: برش لوله دستگاه: دستگاه های برش لوله BS924 ,BS1636,BS3248 مشخصات: توخالی و لبه های موجود در تیغه اره های مخصوص ایجاد شیارنوع دندانه تیغه اره مخصوص ایجاد شیار است ادامه مطلب
##### تراشکاری و فرزکاری لوله انواع دست گاه های تراشکاری و فرزکاری لوله ادامه مطلب
##### سوراخکاری و گرده برداری انواع دستگاه های سوراخکاری و گرده برداری ادامه مطلب
##### درون تراشی لوله انواع دستگاه های درون تراشی لوله ادامه مطلب
##### استاپل انسداد خط لوله عملیات انسداد یا مسدود کردن خط (Line Stopping) یکی از ابزار های ایزوله کردن بخشی از یک سیستم پایپینگ می باشد. این فرایند به عنوان یک ولو کنترلی یا موقتی که می‌تواند بعد از جایگزینی برداشته شود، به کار گرفته می‌شود. با یک عملیات هات تپ که قبلا بر روی لوله انجام شده است یک مسدود کننده به ولو موقتی متصل شده و ولو باز می‌شود. مسدود کننده با نیروی محرکه مکانیکی یا هیدرولیکی به داخل خط جهت آب بندی ,... ادامه مطلب
##### ساخت اسپلیت تی ساخت اسپلیت تی برای انجام عملیات هات تپ از مهارت هایی است که معمولاً خود مجریان عملیات هات تپ بیش از هر کس دیگر بر آن اشراف و تسلط خواهند داشت. ساخت اتصال اسپلیت تی برای ایجاد انشعاب در خطوط لوله در مرحله پایپینگ البته حساسیت های منحصر به خود را دارد، اما ساخت اسپلیت تی برای انجام هات تپ می باید حساسیت ها و نکات ویژه و خاص خود را داشته باشد. اسپلیت تی ساخته شده در مرحله پایپینگ تا زمانی که مج,... ادامه مطلب