- هات تپ لوله گاز
- پروژه هات تپ سال 95- پتروشیمی مبین
- انتخاب صحیح قطعات در هات تپ
- هات تپ سایز به سایز در پتروشیمی فجر
- شناسایی خطاهای بالقوه در هات تپ
- انجام هات تپ در نیروگاه پرند
- انواع انشعاب ها در اجرای عملیات هات تپ- انشعاب‌ها با قطر کمتر از قطر لوله
- انواع انشعاب‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ
- ایران به قطب تامین سوخت کشتی های عبوری درمنطقه تبدیل می شود
- سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی هفته آینده بارگیری می شود
- رکورد صادرات نفت شکسته شد/ یک‌روزه ۷ میلیون بشکه نفت صادر شد
- رشد 97 درصدی تامین تجهیزات پالایشگاهی پارس جنوبی از سازندگان داخلی
- مخالفت ایران با پیشنهاد نفتی مجارستان/ نفت سبک برای صادرات نداریم
- 60 درصد منابع نفتی قطب شمال متعلق به روسیه اعلام شد
- صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت به همسایگان در پساتحریم
- نفت خاورمیانه بزرگترین تامین کننده نیاز ژاپن
- راه اندازی 10 طرح پتروشیمی تا پایان سال هدفگذاری شد
- زنگنه: ایران بدون ارزان فروشی نفت سهم خود را از بازار پس گرفت
- ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ
- آمادگی دانمارک برای گسترش همکاری دربخش‌های آب و انرژی‌ بادی با ایران
- در منطقه ٣: عملیات انتقال گاز تعمیرات اساسی ١٥٠ نقطه از خط اول سراسری انجام شد
- پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید
- افتتاح کوچک‌ترین پتروشیمی دولت دهم توسط رئیس دولت یازدهم
- ارائه پیشنهاد فنی میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط توتال
- وزیر امورخارجه: همکاری تهران و کی یف در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزایش می‌یابد
- بدهی شرکت نفت ایران ۵۲ میلیارد دلار شد
- مذاکره با اندونزی برای صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت
- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نفت عملیاتی شد
- قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار گذشت
- قاچاق محصولات پتروشیمی ایران متوقف شد
- امروز؛ نخستین محموله نفت‌گاز به کردستان عراق ارسال شد
- عزیمت نفتکش های ایرانی به اروپا در هفته های آتی
- عسلویه پیشتاز صادرات محصولات پتروشیمی شد
- نزاع سیاسی طرفداران و مخالفان صنایع نفت و گاز در آمریکا
- معاون نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد: ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار/ ۷۹۱دولتمرد خارجی به ایران آمدند
- از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت ٣ راهبرد مهم توسعه ای وزارت نفت تشریح شد
- راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به اندازه ۲۵ روز واردات بنزین هزینه دارد
- معاون وزیر صنعت به مهر خبرداد؛ بازگشت ۱۰ هزار واحد صنعتی به مدار تولید
- پروژه‌های پالایشگاه بندرعباس مصداق اقتصاد مقاومتی است
- آژانس بین المللی انرژی:تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت
- آغاز مذاکرات برقی ایران- تونس؛ ایران در شمال آفریقا نیروگاه‌ می‌سازد
- واردات جهانی گاز LNG کاهش یافت/ ایران به دنبال ورود به بازار ال ان جی
- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: گاز به منبعی مطمئن برای ارزآوری کشور بدل می شود
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران آغاز به کار کرد
- معاون وزیر نفت: صادرات نفت خام ایران از مرز ٢ میلیون بشکه در روز گذشت
- شرکت گاز کره جنوبی در فکر توسعه میدان مشترک بلال
- صادرات نفت ایران به هند ۴۹ درصد افزایش یافت
- حضور شرکت پیشگام صنعت ابزار در نمایشگاه انرژی کیش
- تیراندازی به سوی هواپیمای مسافربری ترکیه
- انتقاد شدید نوری المالکی از اردوغان
- نصرالله: ایران ایستادگی کرد و به پایان پرونده هسته‌ای خود رسید
- عراقچی: مصوبه کنگره با برجام در تناقض است
- آمريکا محدوديت‌هايي را در برنامه معافيت رواديد اعمال کرد
- تست‌موشک‌ها‌هیچ‌ارتباطی‌با‌موضوع‌هسته‌ای‌ندارد
- اهداف عربستان از تشکیل «ائتلاف ضدتروریستی»
- اهداف سفر بن سلمان به مصر
- معاون رهبر شیعیان نیجریه به شهادت رسید
- لاوروف: روسیه از عراق در برابر ترکیه حمایت می‌کند
- «او» نه تنها ضامن آهو بلکه ضامن هر زائر و مجاور است؛ آغازی باشیم برای مثل «او» بودن/ مهربانی امام هش
- بدهي 10 هزار ميلياردي دولت به واحدهاي اقتصادي
- مونیز: تحریم‌ها ژانویه برداشته می‌شوند
- واکنش ترکیه به اقدام نظامی روس در تنگه بسفر
- فرانسه از تروریسم حمایت می‌کند و شایسته میزبانی اجلاس صلح نیست
- سخنان رهبر ایران قاطعانه است اوباما؛ دروغگوی سریالی آمریکا سرکرده پرچمداران دروغین جهان است
- پیشنهاد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و پارس شمالی به سرمایه گذاران
- حضور جنگنده های ایران در کنار هواپیماهای جنگی روسیه در آسمان سوریه
- چه کسی از داعش افغانستان حمایت می‌کند؟
- تولید روزانه ٨٥٠ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی
- گاز ایران به چین صادر می‌شود
- ايران جزو توليدکنندگان دستگاه «هات تپ» شد
- فردا؛رونمایی از IPC در سالن اجلاس سران+سخنرانان کلیدی
- همکاری برای آینده بازار گاز
- عملیات HOT TAP چیست ؟
- دستورعمل نحوه اندازه گیری احجام گاز طبیعی تدوین شد
- موفقیتی دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- عملیات هات تپ
- وعده افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا اردیبهشت 95
- افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- اطلاعات جدید هات تپ
- عنوان فارسی
- بی نظیر ترین هات تپ در پتروشیمی فجر
- پایانه نفتی خارک هات تپ
- عملیات هات تپ در پالایشگاه اصفهان
- تازه ترین خبر در مورد هات تپ
- ساخت قطعه شافت دستگاه هات تپ

# تست‌های غیر مخرب در هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن از جمله عملیات‌هایی است که به جهت حساسیت های ویژه وهمچنین عدم دسترسی به اتصالات و اجزا حین انجام عملیات هات تپ باید از جنبه‌های مختلف پیش از آغاز هر مرحله از عملیات مورد تست و بازرسی قرار گیرد. هر کدام از اتصالات و اجزای مجموعه فرایند هات تپ حین یا پس از انجام عملیات می‌تواند منشأ بروز آسیب و صدمه به نیروی کار و به کل فرایند شود. از این‌رو خروجی فرایندها باید دقیقاً مورد بازرسی و پایش قرار بگیرد تا نسبت به پیشرفت روند عملیات هات تپ اطمینان خاطرر وجود داشته باشد. برای انجام عملیات هات تپ می بایست تست ها و آزمون های چندگانه ای را اجرا کرد تا مراحل فرایند مورد به مورد پایش و بررسی شده باشند. در صورتی که این تست ها انجام نگیرند کار با میزان اطمینان و صحت و دقت کمتری دنبال خواهد شد و طبیعتاً در صورت چنین اهمالی احتمال بروز ریسک و خطر بسیار بالاتر خواهد رفت. عملیات هات تپ در صورت رعایت استانداردها و لحاظ کردن عوامل افزایش ایمنی کار بدون ایراد و به سادگی پیش خواهد رفت، اما در صورتی که یکی از بخش ها دچار اهمال در فرایند بازرسی و پایش یا اشتباه عملکردی در طول انجام عملیات شود تبعات سنگینی خواهد داشت. به همان میزان حساسیتی که این عملیات دارد، خطاهای احتمالی نیز عواقب و تبعات سنگینی به بار خواهند آورد و بنابراین مجریان و بنامه ریزان و طراحان مراحل انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ باید در نظر داشته باشند که کلیه جوانب باید به دقت مورد سنجش و پایش قرار گیرند تا از بروز آسیب های احتمالی تا جای ممکن اجتناب شود.

از جمله مواردی که نظارت بر صحت فرایند ساخت، نصب و عملکردشان دارای اهمیت است اتصالات دائم عملیات هات تپ است. منظور آن دسته اتصالاتی است که پس از نصب بر روی مجموعه باقی می مانند و خط لوله انشعابی جدید روی آن ها به بهره برداری خواهد رسید. لازم به ذکر است از آن‌جا که این تجهیزات می‌بایست در محل نصب‌شان دارای عملکرد باشند و حتی برای سال‌ها کارکرد خود را حفظ کنند، بنابراین طبیعتاً انجام تست مخرب روی آن‌ها فاقد توجیه می‌باشد و می‌بایست روی آن‌ها تست غیر مخرب صورت گیرد. به طور کلی در عملیات هات تپ تست ها معمولاً به صورت غیر مخرب انجام می شوند چرا که قطعات و اتصالات و خود دستگاه هات تپ در مرحله پیش از عملیات مورد بازرسی و تست قرار می گیرند و انجام تست مخرب روی آن به معنای از بین بردن کارکرد صحیح آن است. این در حالی است که دستگاه و قطعات ورودی فرایند بعدی بوده و باید به صحیح ترین و سالم ترین شکل ممکن تحویل فرایند داده شوند.

از جمله خروجی‌های یکی از مراحل فرایند هات تپ اتصال سه شاخه‌ای است که ساخته شده و پس از ساخت روی لوله نصب می‌شود. این اتصال در اغلب موارد سپلیت تی است ولی به فراخور شرایط ممکن است از سدل نپل یا اتصالاتی دیگر نظیر ولدولت استفاده شود. از آن‌جا که این اتصال معمولاً به صورت دائمی و ثابت در محل نصب باقی خواهد ماند و در واقع حکم کمربند و ورودی انشعاب جدید را ایفا می‌کند توجه به شاخص‌های فنی آن بسیار مهم است. بنابراین پس از ساخت اتصال اسپلیت تی به منظور حصول اطمینان از فرایند جوشکاری روی محل نصب اجزای آن یکی از تست‌های جوش انجام می‌گیرد. خصوصاً در مورد محل نصب نیپل اتصالل اسپلیت تی و فلنج آن توجه ویژه‌ای باید صورت گیرد، چرا که در صورت بروز ایراد در این محل اصلاح فرایند پس از انجام هات تپ یا حین ان دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت. تست چشمی، PT، رادیوگرافی، اولتراسونیک و نظیر آن، از انواع تست‌های جوش غیر مخربی هستند که ما را در بازرسی صحت اتصال اسپلیت تی بمنظور انجام عملیات هات تپ مطمئن می‌سازند.

علاوه بر این بازرسی چشمی فیس فلنج اتصال اسپلیت تی نیز در این مرحله مفید به فایده خواهد بود. از آن‌جا که حین ساخت اسپلیت تی و جوشکاری قطعات آن ممکن است به خاطر جابجایی اتصال و سایر موارد ضرباتی به فیس فلنج وارد شود، بهتر آن استت که پیش از نصب آن روی لوله از صحت فیس فلنج اسپلیت تی اطمینان حاصل کرد. چرا که در صورت عدم کارکرد مناسب این اتصال، باا بروز نشتی و برون رفت سیال مواجه خواهیم بود.

از سوی دیگر پس از نصب اتصال اسپلیت تی روی لوله نیز به منظور بررسی صحت و دقت جوشکاری صورت گرفته در محل اتصال اسپلیت تی به لوله، باز هم از یکی از تست‌های جوشکاری استفاده می‌شود. در این مرحله خطوط جوش اتصالی اسپلیت تی روی لوله مورد آزمون قرار می‌گیرند تا هر گونه عیب و ایراد احتمالی روی خطوط جوش شناسایی و در خصوص آن اقدامات اصلاحی لازم صورت گیرد. نحوه اتصال اسپلیت تی روی لوله نقش بسیار مهمی در عملکرد انشعاب جدید ایفا خواهد کرد، چرا که تمامی کارکرد اتصال اسپلیت تی به عنوان کمربند مانع دفرمه شدن لوله و انشعاب وابسته به کیفیت و دقت فرایند جوشکاری اسپلیت تی روی لوله است. از این روو معمولاً بازرسان نسبت به این آزمون حساسیت بیشتری بخرج داده و می‌کوشند از روش‌های تست جوش دقیق‌تر و مطمئن‌تر بهره بگیرند.

اتصال دیگری که در انجام عملیات هات تپ مورد استفاده قرار گرفته و قابلیت آب‌بندی آن بسیار حائز اهمیت است ولو یا شیری است که قرار است روی اسپلیت تی نصب شود. ولوها بسته به نوع عملیات و فشار طراحی خط برگزیده می‌شوند اما صحت عملکرد آن‌ها منوط است به انجام تست نشتی. معمولاً برای تست نشتی ولوها از تست فشار هیدرواستاتیک بهره برده می‌شود که روشی قابل اطمینان برای سنجش ضریب مقاومت ولو در مقابل سیال لوله‌ای است که قرار است عملیات هات تپ روی آن انجام گیرد.

تست فشار دستگاه هات تپ نیز از الزامات فرایند هات تپ محسوب می‌شود چرا که حین انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ فشار اصلی روی این دستگاه وارد می‌شود. دستگاه هات تپ حین انجام عملیات مستقیماً در معرض فشار سیال قرار دارد و بروز هر گونه مسئله‌ای که باعث شود دستگاه مقاومت خود در برابر این فشار را از دست بدهد مطمئناً آسیب‌ها و خساراتی مشهود به بار خواهد آورد. از این‌رو پیش از نصب دستگاه هات تپ روی مجموعه، ابتدا تمامی مجاری خروج سیال از درون دستگاه هات تپ به بیرون مسدود می‌شود و سپس از طریق تست هیدرواستاتیک و با تزریق سیال درون دستگاه، به مرور فشار وارده روی آن افزایش می یابد. این فرایند باید ادامه یابد تا فشار وارده کمی از فشار واقعی سیال درون لوله بیشتر شود، در صورتی که دستگاه عکس‌العمل نامتعارفی از خود نشان نداد می‌توان اطمینان حاصل کرد که برای انجام عملیات هات تپ مطمئن بوده و می‌توان آن را روی مجموعه اسپلیت تی و ولوو نصب کرد.

باید توجه داشت تمامی تست‌های مذکور باید توسط اپراتورهای کارآزموده و آشنا به روش‌های تست انجام شود. حضور مستقیم بازرسان و مهندسان تأیید کننده صحت اجزا و دستگاه هات تپ نیز حین انجام تست‌های غیر مخرب مذکور ضروری است.

#### اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2606 دفعه
آخرین ویرایش در شنبه 20 آذر 1395
برچسب ها :

- هات تپ
- دستگاه هات تپ
- اتصال اسپلیت تی
- تست هیدوراستاتیک هات تپ
- فیس فلنج

### درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.