# نتایج جستجو : هات تپ خطوط لوله

##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- برش هات تپ حین انجام عملیات هات تپ علاوه بر رعایت نکات پیشین باید در خصوص الزامات انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز حساسیت های لازم را به خرج داد ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- ویژگی‌های خط لوله و سیال برای هات تپ خطوط لوله، کسب اطلاعات دقیق از ویژگی های خط لوله و سیال درون لوله ضروری است. چرا که در صورت عدم اطلاع از شاخصه های فنی لوله، امکان طراحی و ساخت اسپلیت تی، نوع دستگاه هات تپ و شیوه انجام عملیات وجود ندارد. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مکان و موقعیت انجام عملیات هات تپ راستا، جهت، ارتافع و مکان انجام عملیات هات تپ، عواملی هستند که بدون درنظر گرفتن شان امکان تدوین دستورالعمل و انجام عملیات هات تپ وجود ندارد. از این رو، لحاظ کردن این متغیرها از ضروریات کار گرم محسوب می شود. ادامه مطلب
##### وظایف کارفرما در خصوص عملیات هات تپ عملیات هات تپ بدون مساعی مشترک کارفرما و مجری عملیات امکان پذیر نیست. با توجه به حساسیت های ویژه‌ی فرایند هات تپ، بهتر آن است که جهت رفع چالش‌های احتمالی، کارفرما و مجری انشعاب گرم در تعامل مستمر باشند. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT) تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش التراسونیک (UT) بازرسی به روش الکتراسونیک از روش های رایج تست جوش است که برای تست اتصالات جوشکاری هات تپ بسیار رایج می باشد. ادامه مطلب
##### انواع تست‌های جوشکاری - بازرسی چشمی تست های رایج جوشکاری پیش از اجرای عملیات هات تپ خطوط لوله ادامه مطلب