# نتایج جستجو : هات تپ خطوط لوله

##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- ویژگی‌های خط لوله و سیال برای هات تپ خطوط لوله، کسب اطلاعات دقیق از ویژگی های خط لوله و سیال درون لوله ضروری است. چرا که در صورت عدم اطلاع از شاخصه های فنی لوله، امکان طراحی و ساخت اسپلیت تی، نوع دستگاه هات تپ و شیوه انجام عملیات وجود ندارد. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مکان و موقعیت انجام عملیات هات تپ راستا، جهت، ارتافع و مکان انجام عملیات هات تپ، عواملی هستند که بدون درنظر گرفتن شان امکان تدوین دستورالعمل و انجام عملیات هات تپ وجود ندارد. از این رو، لحاظ کردن این متغیرها از ضروریات کار گرم محسوب می شود. ادامه مطلب
##### وظایف کارفرما در خصوص عملیات هات تپ عملیات هات تپ بدون مساعی مشترک کارفرما و مجری عملیات امکان پذیر نیست. با توجه به حساسیت های ویژه‌ی فرایند هات تپ، بهتر آن است که جهت رفع چالش‌های احتمالی، کارفرما و مجری انشعاب گرم در تعامل مستمر باشند. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT) تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش التراسونیک (UT) بازرسی به روش الکتراسونیک از روش های رایج تست جوش است که برای تست اتصالات جوشکاری هات تپ بسیار رایج می باشد. ادامه مطلب
##### انواع تست‌های جوشکاری - بازرسی چشمی تست های رایج جوشکاری پیش از اجرای عملیات هات تپ خطوط لوله ادامه مطلب