# نتایج جستجو : انشعاب خطوط لوله

##### مهندسی فرایند هات تپ (1) هات تپ خطوط لوله مستلزم طراحی، برنامه ریزی و نظارت های مهندسی ویژه است. ادامه مطلب
##### کاربردهای جداسازی از طریق هات تپ (1) جداسازی خطوط لوله یکی از فرایندهای عمومی در تامین خدمات خطوط لوله محسوب می شود و از آنجا که هات تپ بخشی از فرایند مذکور را شامل می شود توجه به عوامل فنی هات تپ در آن حائز اهمیت است. ادامه مطلب
##### انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار فرایند آماده سازی و پشتیبانی عملیات انشعاب گرم هات تپ طبیعتا تابع مشخصات فنی و اقتضائات خط لوله خواهد بود. انتخاب دستگاه هات تپ و چگونگی تجهیز آن نیز به تبع بر اساس مشخصات خط لوله انجام می شود. ادامه مطلب
##### سیال لوله در عملیات هات تپ سرعت جریان سیال، فشار و دمای آن، و نیز نوع سیال در انجام عملیات هات تپ بسیار تأثیرگذار است. به فراخور هر نوع از سیال کل فرایند طراحی، ساخت و نصب اتصالات و انجام هات تپ متفاوت خواهند بود. ادامه مطلب
##### فرد واجد صلاحیت برای هات تپ کیست؟ اپراتور هات تپ باید صلاحیت و توانمندی فنی و ایمنی برای انجام عملیات هات تپ را داشته باشد. از این رو انتخاب فرد واجد صلاحیت برای عملیات از الزامات انشعاب گرم هات تپ محسوب می شود. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- برش هات تپ حین انجام عملیات هات تپ علاوه بر رعایت نکات پیشین باید در خصوص الزامات انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز حساسیت های لازم را به خرج داد ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- ویژگی‌های خط لوله و سیال برای هات تپ خطوط لوله، کسب اطلاعات دقیق از ویژگی های خط لوله و سیال درون لوله ضروری است. چرا که در صورت عدم اطلاع از شاخصه های فنی لوله، امکان طراحی و ساخت اسپلیت تی، نوع دستگاه هات تپ و شیوه انجام عملیات وجود ندارد. ادامه مطلب