# نتایج جستجو : عملیات هات تپ

##### حساسیت‌های هات تپ سایز به سایز هات تپ سایز به سایز به عملیاتی گفته می شود که در آن قطر انشعاب با قطر لوله اصلی هم سایز باشد. ادامه مطلب
##### سیال لوله در عملیات هات تپ سرعت جریان سیال، فشار و دمای آن، و نیز نوع سیال در انجام عملیات هات تپ بسیار تأثیرگذار است. به فراخور هر نوع از سیال کل فرایند طراحی، ساخت و نصب اتصالات و انجام هات تپ متفاوت خواهند بود. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- برش هات تپ حین انجام عملیات هات تپ علاوه بر رعایت نکات پیشین باید در خصوص الزامات انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز حساسیت های لازم را به خرج داد ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- آماده‌سازی و نصب دستگاه هات تپ پس از جوشکاری و نصب اتصالات، نوبت به نصب دستگاه هات تپ روی اتصالات مذکور می رسد. این مرحله نیز الزاماتی دارد که بدان اشاره شده است. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- جوشکاری و ساخت اتصالات هات تپ خطوط لوله بدون وجود جوشکاران و طراحان متبحر در زمینه طراحی، ساخت و نصب اتصالات، خصوصاً اتصال اسپلیت تی روی لوله امکان‌پذیر نیست. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- ویژگی‌های خط لوله و سیال برای هات تپ خطوط لوله، کسب اطلاعات دقیق از ویژگی های خط لوله و سیال درون لوله ضروری است. چرا که در صورت عدم اطلاع از شاخصه های فنی لوله، امکان طراحی و ساخت اسپلیت تی، نوع دستگاه هات تپ و شیوه انجام عملیات وجود ندارد. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مکان و موقعیت انجام عملیات هات تپ راستا، جهت، ارتافع و مکان انجام عملیات هات تپ، عواملی هستند که بدون درنظر گرفتن شان امکان تدوین دستورالعمل و انجام عملیات هات تپ وجود ندارد. از این رو، لحاظ کردن این متغیرها از ضروریات کار گرم محسوب می شود. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مشخصات فنی لوله و سیال محل انجام هات تپ، راستا و جهت عملیات، ارتفاع یا عمق، و محیط اجرای هات تپ از فاکتورهای کلیدی در طراحی ها و دستورالعمل های انجام عملیات محسوب می شوند و تدوین آن ها پیش از انجام عملیات ضروری است. ادامه مطلب
##### وظایف کارفرما در خصوص عملیات هات تپ عملیات هات تپ بدون مساعی مشترک کارفرما و مجری عملیات امکان پذیر نیست. با توجه به حساسیت های ویژه‌ی فرایند هات تپ، بهتر آن است که جهت رفع چالش‌های احتمالی، کارفرما و مجری انشعاب گرم در تعامل مستمر باشند. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی با مایع نافذ (PT) تست مایع نافذ یا PT یکی از رایج ترین ابزارها برای بررسی حفره ها و خوردگی های درون خطوط جوش به شمار می رود که در عملیات هات تپ نیز بسیار به آن رجوع می شود. ادامه مطلب
1 | 2