- هات تپ لوله گاز
- پروژه هات تپ سال 95- پتروشیمی مبین
- انتخاب صحیح قطعات در هات تپ
- هات تپ سایز به سایز در پتروشیمی فجر
- شناسایی خطاهای بالقوه در هات تپ
- انجام هات تپ در نیروگاه پرند
- انواع انشعاب ها در اجرای عملیات هات تپ- انشعاب‌ها با قطر کمتر از قطر لوله
- انواع انشعاب‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ
- ایران به قطب تامین سوخت کشتی های عبوری درمنطقه تبدیل می شود
- سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی هفته آینده بارگیری می شود
- رکورد صادرات نفت شکسته شد/ یک‌روزه ۷ میلیون بشکه نفت صادر شد
- رشد 97 درصدی تامین تجهیزات پالایشگاهی پارس جنوبی از سازندگان داخلی
- مخالفت ایران با پیشنهاد نفتی مجارستان/ نفت سبک برای صادرات نداریم
- 60 درصد منابع نفتی قطب شمال متعلق به روسیه اعلام شد
- صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت به همسایگان در پساتحریم
- نفت خاورمیانه بزرگترین تامین کننده نیاز ژاپن
- راه اندازی 10 طرح پتروشیمی تا پایان سال هدفگذاری شد
- زنگنه: ایران بدون ارزان فروشی نفت سهم خود را از بازار پس گرفت
- ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ
- آمادگی دانمارک برای گسترش همکاری دربخش‌های آب و انرژی‌ بادی با ایران
- در منطقه ٣: عملیات انتقال گاز تعمیرات اساسی ١٥٠ نقطه از خط اول سراسری انجام شد
- پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید
- افتتاح کوچک‌ترین پتروشیمی دولت دهم توسط رئیس دولت یازدهم
- ارائه پیشنهاد فنی میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط توتال
- وزیر امورخارجه: همکاری تهران و کی یف در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزایش می‌یابد
- بدهی شرکت نفت ایران ۵۲ میلیارد دلار شد
- مذاکره با اندونزی برای صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت
- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نفت عملیاتی شد
- قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار گذشت
- قاچاق محصولات پتروشیمی ایران متوقف شد
- امروز؛ نخستین محموله نفت‌گاز به کردستان عراق ارسال شد
- عزیمت نفتکش های ایرانی به اروپا در هفته های آتی
- عسلویه پیشتاز صادرات محصولات پتروشیمی شد
- نزاع سیاسی طرفداران و مخالفان صنایع نفت و گاز در آمریکا
- معاون نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد: ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار/ ۷۹۱دولتمرد خارجی به ایران آمدند
- از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت ٣ راهبرد مهم توسعه ای وزارت نفت تشریح شد
- راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به اندازه ۲۵ روز واردات بنزین هزینه دارد
- معاون وزیر صنعت به مهر خبرداد؛ بازگشت ۱۰ هزار واحد صنعتی به مدار تولید
- پروژه‌های پالایشگاه بندرعباس مصداق اقتصاد مقاومتی است
- آژانس بین المللی انرژی:تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت
- آغاز مذاکرات برقی ایران- تونس؛ ایران در شمال آفریقا نیروگاه‌ می‌سازد
- واردات جهانی گاز LNG کاهش یافت/ ایران به دنبال ورود به بازار ال ان جی
- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: گاز به منبعی مطمئن برای ارزآوری کشور بدل می شود
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران آغاز به کار کرد
- معاون وزیر نفت: صادرات نفت خام ایران از مرز ٢ میلیون بشکه در روز گذشت
- شرکت گاز کره جنوبی در فکر توسعه میدان مشترک بلال
- صادرات نفت ایران به هند ۴۹ درصد افزایش یافت
- حضور شرکت پیشگام صنعت ابزار در نمایشگاه انرژی کیش
- تیراندازی به سوی هواپیمای مسافربری ترکیه
- انتقاد شدید نوری المالکی از اردوغان
- نصرالله: ایران ایستادگی کرد و به پایان پرونده هسته‌ای خود رسید
- عراقچی: مصوبه کنگره با برجام در تناقض است
- آمريکا محدوديت‌هايي را در برنامه معافيت رواديد اعمال کرد
- تست‌موشک‌ها‌هیچ‌ارتباطی‌با‌موضوع‌هسته‌ای‌ندارد
- اهداف عربستان از تشکیل «ائتلاف ضدتروریستی»
- اهداف سفر بن سلمان به مصر
- معاون رهبر شیعیان نیجریه به شهادت رسید
- لاوروف: روسیه از عراق در برابر ترکیه حمایت می‌کند
- «او» نه تنها ضامن آهو بلکه ضامن هر زائر و مجاور است؛ آغازی باشیم برای مثل «او» بودن/ مهربانی امام هش
- بدهي 10 هزار ميلياردي دولت به واحدهاي اقتصادي
- مونیز: تحریم‌ها ژانویه برداشته می‌شوند
- واکنش ترکیه به اقدام نظامی روس در تنگه بسفر
- فرانسه از تروریسم حمایت می‌کند و شایسته میزبانی اجلاس صلح نیست
- سخنان رهبر ایران قاطعانه است اوباما؛ دروغگوی سریالی آمریکا سرکرده پرچمداران دروغین جهان است
- پیشنهاد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و پارس شمالی به سرمایه گذاران
- حضور جنگنده های ایران در کنار هواپیماهای جنگی روسیه در آسمان سوریه
- چه کسی از داعش افغانستان حمایت می‌کند؟
- تولید روزانه ٨٥٠ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی
- گاز ایران به چین صادر می‌شود
- ايران جزو توليدکنندگان دستگاه «هات تپ» شد
- فردا؛رونمایی از IPC در سالن اجلاس سران+سخنرانان کلیدی
- همکاری برای آینده بازار گاز
- عملیات HOT TAP چیست ؟
- دستورعمل نحوه اندازه گیری احجام گاز طبیعی تدوین شد
- موفقیتی دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- عملیات هات تپ
- وعده افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا اردیبهشت 95
- افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- اطلاعات جدید هات تپ
- عنوان فارسی
- بی نظیر ترین هات تپ در پتروشیمی فجر
- پایانه نفتی خارک هات تپ
- عملیات هات تپ در پالایشگاه اصفهان
- تازه ترین خبر در مورد هات تپ
- ساخت قطعه شافت دستگاه هات تپ

# ساخت اسپلیت تی و الزامات آن

اسپلیت تی معمولاً یکی از اجای ثابت در عملیات های انشعاب گیری خطوط لوله بشمار می رود. در خصوص انشعاب گیری به روش گرم یا هات تپ نیز این اتصال مورد کاربردی بسیار گسترده ای دارد و اغلب عملیات های هات تپ روی این اتصال انجام می گیرند.

اسپلیت تی از رایج‌ترین اتصالات خطوط لوله بشمار می‌رود که معمولاً زمانی استفاده می‌شود که در صددیم روی خطوط لوله موجود و فعال انشعاب‌های جدید ایجاد کنیم. از سوی دیگر ممکن است پیش از بهره‌برداری و حین انجام عملیات پایپینگ نیاز به ایجاد سه راهی ها روی خطوط لوله باشیم. در این شرایط نیز استفاده از اسپلیت تی رایج محسوب می‌شود. اتصال اسپلیت تی در کنار اتصالات دیگر نظیر سدل نیپل، رایج ترین فیتینگ ها برای ایجاد انشعاب روی خطوط لوله بشمار می روند. این اتصالات می توانند در مرجله پایپینگ روی خطوط نصب شوند، یعنی در مرحله ساخت مجتمع طراحی ها و پیش بینی های لازم در خصوص استفاده از این اتصالات صورت گرفته شده باشد، اما از اتصالی نظیر اسپلیت تی و سدل نیپل اغلب در زمانی استفاده می شود که پایپینگ صورت گرفته است و چه بسا خطوط لوله و مجتمع نیز به بهره برداری رسیده اند. حال و در مرحله بهره برداری می خواهیم روی خطوط لوله انشعاب های جدید ایجاد کنیم. در این شرایط اسپلیت تی حکم یکی از اتصالات انشعاب پرکاربرد را خواهد داشت. بدون شک نصب اسپلیت تی در مراحل پیش از بهره برداری فرایندی بمراتب ساده تر خواهد بود چرا که مجموعه فاقد هر گونه سیال و خطرات جانبی از سوی آن می باشد، اما در شرایطی که خط لوله به مرحله بهره برداری رسیده است بدیهی است که فرایند نصب مشکلات خاص خود را خواهد داشت.

این اتصال معمولاً از روش جوشکاری روی لوله نصب خواهد شد و از این رو هنگام جوشکاری اسپلیت تی روی لوله با خطراتی نظیر اشتعال مواجه خواهیم بود. در این شرایط در نظر گرفتن تدابیر ویژه برای رفع خطرات احتمالی ناشی از بروز این گونه حوادث از الزامات است. استاندارد مرجع بین المللی API 2201 که مربوط به ایمنی کار هات تپ می باشد نیز به این نکته اذعان نموده است و صفحاتی زیاد از این استاندارد صرف تشریح نکات ایمنی در خصوص عملیات جوشکاری اسپلیت تی یا سایر فیتینگ ها روی لوله بمنظور انجام عملیات هات تپ شده است.

در واقع یکی از پرکاربردترین حوزه‌های استفاده از این این اتصال سه‌شاخه حین انجام عملیات هات تپ است. برای انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ نیازمند ایجاد یک خط انشعابی جدید روی خطوط لوله موجود هستیم. در این شرایط بسته به سایز لوله اصلی، سایز انشعابی که می‌خواهیم ایجاد کنیم، و نیز مشخصات فنی لوله و سیال نظیر دما و فشار سیال از انواع اتصالات می‌توان بهره برد. سدل نیپل و ولدولت از جمله اتصالات کاربردی در این زمینه محسوب می‌شوند، اما باید اشاره کرد تنها زمانی می‌توان از این اتصالات در عملیات هات تپ استفاده کرد که سایز انشعاب و فشار خط پایین باشد. در غیر این صورت بهترین اتصال برای هات تپ زنی خط لوله اسپلیت تی می باشد. اتصال split tee پوششی تمام و کمال دور جداره لوله ایجاد می کند و به این ترتیب ضریب استحکام محل اتصال را تقویت می کند. در این اتصال دو تکه، دو جانب اتصال از دو طرف به لوله بسته می شوند و با فیت کردن شان در راستا و در کنار همدیگر، جوشکاری و نصب آن ها روی لوله به انجام می رسد. پس از فیت شدن و تراز شدن دو پد اصلی اسپلیت تی جوشکاری آن روی لوله انجام گرفته و با اتمام فرایند جوشکاری و انجام تست های مرتبط جهت کسب اطمینان از صحت فرایند جوش، سایر اتصالات روی آن نصب شده و در نهایت عملیات هات تپ روی اتصالات و لوله انجام خواهد گرفت.

فرایند طراحی، ساخت و نصب اسپلیت تی روی خطوط لوله پیچیدگی های فنی خاص خود را دارد و جز به وساطت مجموعه ای آشنا و دارای دانش فنی کافی امکان پذیر نیست. فرایند طراحی اسپلیت تی باید متناسب با مشخصات فنی لوله باشد. به علاوه در صورتی که split tee قرار است برای انجام عملیات هات تپ به کار رود باید توجه داشت که این اتصال برای انجام عملیات هات تپ ساخته می شود و از این رو باید به گونه ای طراحی شود که فشار ناشی از عملیات هات تپ و نیز فشار لوله و سیال پس از انجام هات تپ و انشعاب جدید را تحمل کند. چنان که می دانیم خود عملیات انشعاب گرم هات تپ نیز فشاری بر ناحیه انشعاب و اتصالات آن وارد می کند که split tee ساخته شده باید ضریب مقاومت کافی در برابر این فشار را داشه باشد.

فرایند ساخت اسپلیت تی نیز باید مطابق با دستورالعمل هایی انجام شود که در فاز طراحی تدوین شده اند. جوشکاری دقیق قطعات این اتصال جزو الزامات کار می باشد. در صورت ایراد در فرایند ساخت بدون شک با مشکلاتی نظیر نشتی و سوراخ شدگی اتصال مواجه خواهیم بود که طبیعتاً صحت فرایند هات تپ را مخدوش خواهد کرد. در این مرحله روی جوشکاری فلنج روی سایر قطعات اسپلیت تی باید بسیار دقیق و حساس عمل کرد. این قطعه محل اتصال انشعاب جدید با لوله خواهد بود و همچنین حین عملیات هات تپ فشار بالایی را متحمل خواهد شد. از این رو در خصوص جوشکاری فلنج روی split tee باید بسیار ویژه عمل کرد. تراز کردن موقعیت فلنج از نقطه نظر زاویه قرارگیری، راستا و امتداد آن و همچنین نوع جوشکاری آن نکات قابل توجه در این مرحله هستند. باید موقعیت قرارگیری فلنج به گونه ای باشد که کاتر دستگاه هات تپ ضمن پییشروی درون فضای split tee به فلنج یا دیواره داخلی نیپل اتصال گیر نکند. بنابراین باید کاملاً تراز و همگن با مجموعه اتصال نصب و جوشکاری شود.

فرایند نصب split tee روی لوله نیز اهمیتی کمتر از مراحل پیشین ندارد. حتی در صورت صحت گام‌های پیشین، در صورتی که این مرحله به نحو صحیح انجام نشود کل فرایند به چالش کشیده خواهد شد. لازم به ذکر است بر حسب مشخصات فنی لوله و سیال می‌توان از انواع اتصالات اسپلیت تی بهره برد. برای مثال در مواقعی که به دلیل جنس لوله و ویژگی های سیال امکان جوشکاری اسپلیت تی روی لوله وجود ندارد، می‌توان از اتصال‌هایی نظیر اسپلیت تی مکانیکی استفاده کرد. برای نصب اسپلیت تی مکانیکی روی لوله نیازی به جوشکاری نیست، چرا که این اتصال از طریق پیچ و مهره کردن روی لوله نصب خواهد شد. فرایند طراحی، ساخت و نصب اسپلیت تی مکانیکی روی لوله حساسیت‌ها و دشواری‌های بیشتری نسبت به اسپلیت تی جوشی دار د و از این رو تیم مهندسی و عملیاتی، باید مهارت و دانشی بسیار بالا داشته باشد. البته ساختار و شاکله این اتصال، و کارکرد آن کاملاً مشابه نوع جوشی این اتصال می باشد، اما در فرایند ساخت این اتصال تفاوت هایی وجود خواهد داشت. استفاده از اورینگ و نیز در نظر گرفتن طول بالاتر برای پدهای اسپلیت تی از جمله نکات برجسته ای هستند که split tee مکانیکی را از جوشی متمایز می گردانند. در هر صورت تشخیص این که کدام نوع اتصال برای انجام عملیات هات تپ مناسب است با رجوع صرف به دستورالعمل های مربوطه امکان پذیر نیست. تیم مهندسی و اجرایی عملیات هات تپ باید دانش و تجربه کافی در مورد تضخیص نوع اتصال مورد استفاده که مناسب برای انجام هات تپ است را داشته باشد و بر اساس آن برای انتخاب نوع اتصالات تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

شرکت پیشگام صنعت ابزار از دیرباز طراح و سازنده split tee جوشی و مکانیکی بوده است و بارها از این اتصال برای انجام عملیاتهای هات تپ استفاده کرده است. از این رو محصولات ساخته شده اسپلیت تی شرکت پیشگام صنعت ابزار بارها امتحان خود در سخت‌ترین شرایط و روی خطوط لوله مختلف پس داده‌اند. آخرین عملیات طراحی و ساخت اسپلیت تی مکانیکی شرکت پیشگام صنعت ابزار به سفارش مجتمع پتروشیمی مبین مربوط می‌باشد. در این فرایند یک عدد اسپلیت تی مکانیکی 3 اینچ برای خط لوله 3 اینچی حاوی سیال با کلاس فشار 150 طراحی و ساخته شد و با موفقیت مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گرفت. در این پروژه با وجودی که خط لوله حاوی سیال پرفشار بود اتصال اسپلیت تی ساخته شده به نحو احسن در فرایند عمل کرده و اکنون با گذر زمان عملکرد خود را با همان کیفیت سابق ادامه داده است. چنان که می دانیم عملیات انشعاب گیری روی خطوط لوله ای که حاوی سیال پرفشار هستند حساسیت های ویژه ای را می طلبد و چه بسا بسیاری از مجریان هات تپ در این شرایط ریسک نکرده و از انجام عملیات سر باز می زنند، اما شرکت پیشگام صنعت ابزار با طراحی و ساخت یک اسپلیت تی مکانیکی مناسب با سایز و فشار بالای عملیات توانست هات تپ گیری را با موفقیت به انجام رسانده و خط انشعابی جدید را با صحت کامل به کارفرمای محترم تحویل دهد.

#### اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2651 دفعه
آخرین ویرایش در شنبه 24 مهره 1395
برچسب ها :

- هات تپ
- اسپلیت تی مکانیکی
- انشعاب گرم
- انشعاب خطوط لوله به روش گرم
- جوشکاری اسپلیت تی
- فلنج اسپلیت تی
- طراحی اسپلیت تی
- ساخت اسپلیت تی
- سازنده اسپلیت تی

### درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.