- امروز : یکشنبه 21 اردیبهشت 1404

- اخبار شرکت |
- درباره شرکت |
- تماس با شرکت

جمعه 15 خرداد 1394

# هات تپ و عملیات هات تپ

به عملیات انشعاب گیری در لوله ها و تانک های حاوی سیالات پرفشار (نفت ، گاز، مشتقات نفتی، پتروشیمی و حتی آب ودیگر سیالات ) در حالتی که خط یا مخزن ، حامل جریان و سیال باشد ، عملیات اتصال گرم یا انشعاب گرم هات تپ( HOT-TAP) گفته می شود.
روش هات تپ، اکثراً برای اتصال شبکه های جدید الاحداث استفاده می شود. به این دلیل که سیال درون لوله باقی است و پالایشگاه یا مجتمع صنعتی مربوطه عملکردهای روزانه خود را طبق برنامه های زمان بندی انجام می دهد و در عین حال عملیات انشعاب گیری به روش گرم یا هات تپ روی آن انجام می شود. بنابراین می توان گفت هات تپ جزو آن دست از روش های ارائه خدمات خطوط لوله است که هم زمان با فرایندهای جاری مجتمع های صنعتی انجام می شود معمولاً در هر سرویس خدماتی عرف بر آن است که حین ارائه خدمات یا انجام فرایندهای تعمیراتی و اصلاحی، روندهای جاری قطع و تا زمانی که سرویس کار مشغول کار می باشد مجدداً وصل نمی شوند، اما در عملیات انشعاب گیری گرم یا هات تپ روال به گونه ای دیگر است، چرا که سرویس خدماتی مذکور خطوط لوله هم زمان با فرایندهای موجود خط لوله انجام می شود و از این رو این زروش بسیار مورد استقبال و توجه قرار گرفته است.
روش انشعاب گیری گرم یا هات تپ به منظور انتقال سیال از شبکه ها و خطوط لوله حاوی سیال قدیم به خطوط لوله جدید، و نیز بعضاً انجام پاره ای از تعمیرات، بدون قطع جریان سیال انجام می پذیرد. به این صورت که با استفاده از دستگاههای خاص هات تپ که متناسب با سایز لوله و سایز انشعاب و متغیرهایی از این دست می باشند، لوله را سوراخ نموده وبه خط جدید وصل می کنند. این عملیات که نتیجه آن اتصال یک شیر به انتهای انشعاب گرفته شده می باشد ، از عملیات های حساس و دقیق خط لوله می باشد و در صورت عدم رعایت ضوابط و نکات فنی و ایمنی و استفاده از نیروهای غیر متخصص و غیر مجرب امکان بروز حوادث ناگوار محتمل است. بنابراین سابقه و دانش فنی کافی، و بهره گیری از بهترین نیروی انسانی در هر یک از مراحل انجام کار گرم از جمله اصول و ضوابط فرایند مذکور است که عدم توجه به آن می تواند تبعات سنگینی را برای مجموعه به بار بیاورد.
- هات تپ
- عملیات هات تپ
- هات تپ و انسداد

طراحی و پیاده سازی توسط -projectsaz.com