# نتایج جستجو : اسپلیت تی

##### حساسیت‌های هات تپ سایز به سایز هات تپ سایز به سایز به عملیاتی گفته می شود که در آن قطر انشعاب با قطر لوله اصلی هم سایز باشد. ادامه مطلب
##### نیروی انسانی در هات تپ مهارت و تبحر اپراتور عملیات هات تپ از الزامات کار گرم روی خطوط لوله محسوب می شود. ادامه مطلب
##### مهندسی فرایند هات تپ (1) هات تپ خطوط لوله مستلزم طراحی، برنامه ریزی و نظارت های مهندسی ویژه است. ادامه مطلب
##### الزامات انشعاب گرم هات تپ تهیه تدارکات و توافقات پیش از انجام عملیات هات تپ، به اندازه خود هات تپ دارای اهمیت است. مجری انشعاب گیری گرم هات تپ باید در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشد. ادامه مطلب
##### انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار فرایند آماده سازی و پشتیبانی عملیات انشعاب گرم هات تپ طبیعتا تابع مشخصات فنی و اقتضائات خط لوله خواهد بود. انتخاب دستگاه هات تپ و چگونگی تجهیز آن نیز به تبع بر اساس مشخصات خط لوله انجام می شود. ادامه مطلب
##### سیال لوله در عملیات هات تپ سرعت جریان سیال، فشار و دمای آن، و نیز نوع سیال در انجام عملیات هات تپ بسیار تأثیرگذار است. به فراخور هر نوع از سیال کل فرایند طراحی، ساخت و نصب اتصالات و انجام هات تپ متفاوت خواهند بود. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- آماده‌سازی و نصب دستگاه هات تپ پس از جوشکاری و نصب اتصالات، نوبت به نصب دستگاه هات تپ روی اتصالات مذکور می رسد. این مرحله نیز الزاماتی دارد که بدان اشاره شده است. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- جوشکاری و ساخت اتصالات هات تپ خطوط لوله بدون وجود جوشکاران و طراحان متبحر در زمینه طراحی، ساخت و نصب اتصالات، خصوصاً اتصال اسپلیت تی روی لوله امکان‌پذیر نیست. ادامه مطلب
##### عوامل تعیین کننده در عملیات هات تپ- مشخصات فنی لوله و سیال محل انجام هات تپ، راستا و جهت عملیات، ارتفاع یا عمق، و محیط اجرای هات تپ از فاکتورهای کلیدی در طراحی ها و دستورالعمل های انجام عملیات محسوب می شوند و تدوین آن ها پیش از انجام عملیات ضروری است. ادامه مطلب
##### انواع تست های جوشکاری- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی (MT) تجزیه و تحلیل یکی دیگر از روش های تست غیر مخرب جوش پیش از اجرای عملیات هات تپ ادامه مطلب