- هات تپ لوله گاز
- پروژه هات تپ سال 95- پتروشیمی مبین
- انتخاب صحیح قطعات در هات تپ
- هات تپ سایز به سایز در پتروشیمی فجر
- شناسایی خطاهای بالقوه در هات تپ
- انجام هات تپ در نیروگاه پرند
- انواع انشعاب ها در اجرای عملیات هات تپ- انشعاب‌ها با قطر کمتر از قطر لوله
- انواع انشعاب‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ
- ایران به قطب تامین سوخت کشتی های عبوری درمنطقه تبدیل می شود
- سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی هفته آینده بارگیری می شود
- رکورد صادرات نفت شکسته شد/ یک‌روزه ۷ میلیون بشکه نفت صادر شد
- رشد 97 درصدی تامین تجهیزات پالایشگاهی پارس جنوبی از سازندگان داخلی
- مخالفت ایران با پیشنهاد نفتی مجارستان/ نفت سبک برای صادرات نداریم
- 60 درصد منابع نفتی قطب شمال متعلق به روسیه اعلام شد
- صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت به همسایگان در پساتحریم
- نفت خاورمیانه بزرگترین تامین کننده نیاز ژاپن
- راه اندازی 10 طرح پتروشیمی تا پایان سال هدفگذاری شد
- زنگنه: ایران بدون ارزان فروشی نفت سهم خود را از بازار پس گرفت
- ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ
- آمادگی دانمارک برای گسترش همکاری دربخش‌های آب و انرژی‌ بادی با ایران
- در منطقه ٣: عملیات انتقال گاز تعمیرات اساسی ١٥٠ نقطه از خط اول سراسری انجام شد
- پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید
- افتتاح کوچک‌ترین پتروشیمی دولت دهم توسط رئیس دولت یازدهم
- ارائه پیشنهاد فنی میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط توتال
- وزیر امورخارجه: همکاری تهران و کی یف در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزایش می‌یابد
- بدهی شرکت نفت ایران ۵۲ میلیارد دلار شد
- مذاکره با اندونزی برای صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت
- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نفت عملیاتی شد
- قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار گذشت
- قاچاق محصولات پتروشیمی ایران متوقف شد
- امروز؛ نخستین محموله نفت‌گاز به کردستان عراق ارسال شد
- عزیمت نفتکش های ایرانی به اروپا در هفته های آتی
- عسلویه پیشتاز صادرات محصولات پتروشیمی شد
- نزاع سیاسی طرفداران و مخالفان صنایع نفت و گاز در آمریکا
- معاون نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد: ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار/ ۷۹۱دولتمرد خارجی به ایران آمدند
- از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت ٣ راهبرد مهم توسعه ای وزارت نفت تشریح شد
- راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به اندازه ۲۵ روز واردات بنزین هزینه دارد
- معاون وزیر صنعت به مهر خبرداد؛ بازگشت ۱۰ هزار واحد صنعتی به مدار تولید
- پروژه‌های پالایشگاه بندرعباس مصداق اقتصاد مقاومتی است
- آژانس بین المللی انرژی:تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت
- آغاز مذاکرات برقی ایران- تونس؛ ایران در شمال آفریقا نیروگاه‌ می‌سازد
- واردات جهانی گاز LNG کاهش یافت/ ایران به دنبال ورود به بازار ال ان جی
- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: گاز به منبعی مطمئن برای ارزآوری کشور بدل می شود
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران آغاز به کار کرد
- معاون وزیر نفت: صادرات نفت خام ایران از مرز ٢ میلیون بشکه در روز گذشت
- شرکت گاز کره جنوبی در فکر توسعه میدان مشترک بلال
- صادرات نفت ایران به هند ۴۹ درصد افزایش یافت
- حضور شرکت پیشگام صنعت ابزار در نمایشگاه انرژی کیش
- تیراندازی به سوی هواپیمای مسافربری ترکیه
- انتقاد شدید نوری المالکی از اردوغان
- نصرالله: ایران ایستادگی کرد و به پایان پرونده هسته‌ای خود رسید
- عراقچی: مصوبه کنگره با برجام در تناقض است
- آمريکا محدوديت‌هايي را در برنامه معافيت رواديد اعمال کرد
- تست‌موشک‌ها‌هیچ‌ارتباطی‌با‌موضوع‌هسته‌ای‌ندارد
- اهداف عربستان از تشکیل «ائتلاف ضدتروریستی»
- اهداف سفر بن سلمان به مصر
- معاون رهبر شیعیان نیجریه به شهادت رسید
- لاوروف: روسیه از عراق در برابر ترکیه حمایت می‌کند
- «او» نه تنها ضامن آهو بلکه ضامن هر زائر و مجاور است؛ آغازی باشیم برای مثل «او» بودن/ مهربانی امام هش
- بدهي 10 هزار ميلياردي دولت به واحدهاي اقتصادي
- مونیز: تحریم‌ها ژانویه برداشته می‌شوند
- واکنش ترکیه به اقدام نظامی روس در تنگه بسفر
- فرانسه از تروریسم حمایت می‌کند و شایسته میزبانی اجلاس صلح نیست
- سخنان رهبر ایران قاطعانه است اوباما؛ دروغگوی سریالی آمریکا سرکرده پرچمداران دروغین جهان است
- پیشنهاد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و پارس شمالی به سرمایه گذاران
- حضور جنگنده های ایران در کنار هواپیماهای جنگی روسیه در آسمان سوریه
- چه کسی از داعش افغانستان حمایت می‌کند؟
- تولید روزانه ٨٥٠ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی
- گاز ایران به چین صادر می‌شود
- ايران جزو توليدکنندگان دستگاه «هات تپ» شد
- فردا؛رونمایی از IPC در سالن اجلاس سران+سخنرانان کلیدی
- همکاری برای آینده بازار گاز
- عملیات HOT TAP چیست ؟
- دستورعمل نحوه اندازه گیری احجام گاز طبیعی تدوین شد
- موفقیتی دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- عملیات هات تپ
- وعده افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا اردیبهشت 95
- افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- اطلاعات جدید هات تپ
- عنوان فارسی
- بی نظیر ترین هات تپ در پتروشیمی فجر
- پایانه نفتی خارک هات تپ
- عملیات هات تپ در پالایشگاه اصفهان
- تازه ترین خبر در مورد هات تپ
- ساخت قطعه شافت دستگاه هات تپ

# جستجو

### ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ

پنجشنبه 13 خرداد 1395
نکات ایمنی در خصوص خطرات مواد و ابزار قابل احتراق در محل اجرای عملیات هات تپ
ادامه

### ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ

پنجشنبه 13 خرداد 1395
خطرات ناشی از وجود مواد و ابزارهای قابل احتراق در محل اجرای عملیات هات تپ
ادامه

### تخصص پرسنل انجام عملیات هات‌تپ

چهارشنبه 12 خرداد 1395
پرسنل شایسته جهت انجام عملیات هات تپ چه ویژگیهای دارد؟
ادامه
1

### درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.