- هات تپ لوله گاز
- پروژه هات تپ سال 95- پتروشیمی مبین
- انتخاب صحیح قطعات در هات تپ
- هات تپ سایز به سایز در پتروشیمی فجر
- شناسایی خطاهای بالقوه در هات تپ
- انجام هات تپ در نیروگاه پرند
- انواع انشعاب ها در اجرای عملیات هات تپ- انشعاب‌ها با قطر کمتر از قطر لوله
- انواع انشعاب‌ها در اجرای عملیات هات‌تپ
- ایران به قطب تامین سوخت کشتی های عبوری درمنطقه تبدیل می شود
- سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی هفته آینده بارگیری می شود
- رکورد صادرات نفت شکسته شد/ یک‌روزه ۷ میلیون بشکه نفت صادر شد
- رشد 97 درصدی تامین تجهیزات پالایشگاهی پارس جنوبی از سازندگان داخلی
- مخالفت ایران با پیشنهاد نفتی مجارستان/ نفت سبک برای صادرات نداریم
- 60 درصد منابع نفتی قطب شمال متعلق به روسیه اعلام شد
- صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت به همسایگان در پساتحریم
- نفت خاورمیانه بزرگترین تامین کننده نیاز ژاپن
- راه اندازی 10 طرح پتروشیمی تا پایان سال هدفگذاری شد
- زنگنه: ایران بدون ارزان فروشی نفت سهم خود را از بازار پس گرفت
- ایمنی مواد قابل احتراق حین اجرای عملیات هات‌تپ
- آمادگی دانمارک برای گسترش همکاری دربخش‌های آب و انرژی‌ بادی با ایران
- در منطقه ٣: عملیات انتقال گاز تعمیرات اساسی ١٥٠ نقطه از خط اول سراسری انجام شد
- پتروشیمی مهاباد با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید
- افتتاح کوچک‌ترین پتروشیمی دولت دهم توسط رئیس دولت یازدهم
- ارائه پیشنهاد فنی میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط توتال
- وزیر امورخارجه: همکاری تهران و کی یف در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر افزایش می‌یابد
- بدهی شرکت نفت ایران ۵۲ میلیارد دلار شد
- مذاکره با اندونزی برای صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت
- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نفت عملیاتی شد
- قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار گذشت
- قاچاق محصولات پتروشیمی ایران متوقف شد
- امروز؛ نخستین محموله نفت‌گاز به کردستان عراق ارسال شد
- عزیمت نفتکش های ایرانی به اروپا در هفته های آتی
- عسلویه پیشتاز صادرات محصولات پتروشیمی شد
- نزاع سیاسی طرفداران و مخالفان صنایع نفت و گاز در آمریکا
- معاون نعمت‌زاده به مهر اعلام کرد: ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار/ ۷۹۱دولتمرد خارجی به ایران آمدند
- از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت ٣ راهبرد مهم توسعه ای وزارت نفت تشریح شد
- راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به اندازه ۲۵ روز واردات بنزین هزینه دارد
- معاون وزیر صنعت به مهر خبرداد؛ بازگشت ۱۰ هزار واحد صنعتی به مدار تولید
- پروژه‌های پالایشگاه بندرعباس مصداق اقتصاد مقاومتی است
- آژانس بین المللی انرژی:تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها بازگشت
- آغاز مذاکرات برقی ایران- تونس؛ ایران در شمال آفریقا نیروگاه‌ می‌سازد
- واردات جهانی گاز LNG کاهش یافت/ ایران به دنبال ورود به بازار ال ان جی
- مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: گاز به منبعی مطمئن برای ارزآوری کشور بدل می شود
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران آغاز به کار کرد
- معاون وزیر نفت: صادرات نفت خام ایران از مرز ٢ میلیون بشکه در روز گذشت
- شرکت گاز کره جنوبی در فکر توسعه میدان مشترک بلال
- صادرات نفت ایران به هند ۴۹ درصد افزایش یافت
- حضور شرکت پیشگام صنعت ابزار در نمایشگاه انرژی کیش
- تیراندازی به سوی هواپیمای مسافربری ترکیه
- انتقاد شدید نوری المالکی از اردوغان
- نصرالله: ایران ایستادگی کرد و به پایان پرونده هسته‌ای خود رسید
- عراقچی: مصوبه کنگره با برجام در تناقض است
- آمريکا محدوديت‌هايي را در برنامه معافيت رواديد اعمال کرد
- تست‌موشک‌ها‌هیچ‌ارتباطی‌با‌موضوع‌هسته‌ای‌ندارد
- اهداف عربستان از تشکیل «ائتلاف ضدتروریستی»
- اهداف سفر بن سلمان به مصر
- معاون رهبر شیعیان نیجریه به شهادت رسید
- لاوروف: روسیه از عراق در برابر ترکیه حمایت می‌کند
- «او» نه تنها ضامن آهو بلکه ضامن هر زائر و مجاور است؛ آغازی باشیم برای مثل «او» بودن/ مهربانی امام هش
- بدهي 10 هزار ميلياردي دولت به واحدهاي اقتصادي
- مونیز: تحریم‌ها ژانویه برداشته می‌شوند
- واکنش ترکیه به اقدام نظامی روس در تنگه بسفر
- فرانسه از تروریسم حمایت می‌کند و شایسته میزبانی اجلاس صلح نیست
- سخنان رهبر ایران قاطعانه است اوباما؛ دروغگوی سریالی آمریکا سرکرده پرچمداران دروغین جهان است
- پیشنهاد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و پارس شمالی به سرمایه گذاران
- حضور جنگنده های ایران در کنار هواپیماهای جنگی روسیه در آسمان سوریه
- چه کسی از داعش افغانستان حمایت می‌کند؟
- تولید روزانه ٨٥٠ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی
- گاز ایران به چین صادر می‌شود
- ايران جزو توليدکنندگان دستگاه «هات تپ» شد
- فردا؛رونمایی از IPC در سالن اجلاس سران+سخنرانان کلیدی
- همکاری برای آینده بازار گاز
- عملیات HOT TAP چیست ؟
- دستورعمل نحوه اندازه گیری احجام گاز طبیعی تدوین شد
- موفقیتی دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- عملیات هات تپ
- وعده افتتاح فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا اردیبهشت 95
- افتخاری دیگر برای شرکت پیشگام صنعت ابزار
- اطلاعات جدید هات تپ
- عنوان فارسی
- بی نظیر ترین هات تپ در پتروشیمی فجر
- پایانه نفتی خارک هات تپ
- عملیات هات تپ در پالایشگاه اصفهان
- تازه ترین خبر در مورد هات تپ
- ساخت قطعه شافت دستگاه هات تپ

# کاربرد عملیات هات تپ

انشعاب گرم خطوط لوله یا هات تپ از فرایندهای کلیدی در خدمات خطوط لوله محسوب می شود که بنا به جایگاه بالایی که صنایع بهره گیرنده از آن دارند نقش حائز اهمیتی در پیشبرد امور جاری مجتمع های صنعتی و ممانعت از هر گونه توقف و قطعی جریان سیال بر خلاف برنامه مجتمع های مذکور می باشد.

عملیات هات تپ معمولاً برای آن دسته واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که خطوط لوله جزو فرایندهای اصلی آن تلقی می شوند و به همین دلیل هر گونه وقفه در جریان سیال درون لوله، فرایند اصلی مجتمع را با چالش مواجه خواهد کرد. در بسیاری از واحدهای صنعتی خطوط لوله انتقال سیال نقش های پشتیبانی و کمکی را برای فرایند اصلی واحد مذکور ایفا می کنند و به همین جهت شاید این امکان وجود داشته باشد که در صورت نیاز به انشعاب، بدون الزام به عملیات هات تپ و با استفاده از روش های سنتی جایگزین انشعاب گیری را به انجام رساند. در این صورت می توان با سیال ذخیره شده و یا با استفاده از ابزارهای تزریق سیال جایگزین جای خالی عملیات هات تپ را پر کرد. اما برای واحدهای صنعتی که خطوط انتقال سیال نقش اصلی را ایفا می کنند قطع جریان و بهره گیری از روش های سنتی برای انشعاب گیری به معنای وقفه در خروجی اصلی مجتمع خواهد بود و این به هیچ عنوان مطابق با برنامه ریزی های واحد مذکور نخواهد بود. واحدهای صنعتی که برای انشعاب گیری از خطوط لوله چاره ای جز بهره گیری از انشعاب گرم خطوط لوله یا همان هات تپ ندارند را می توان به شرح زیر برشمرد:

واحدهای پالایشگاهی: در مجتمع های پالایشگاهی نفتی و گازی فرایند اصلی، انتقال سیال می باشد و اگر قرار باشد برای انجام انشعاب گیری از خط لوله به جای هات تپ از روش های سنتی قطع حریان استفاده کرد ماهیت مجتمع مذکور زیر سؤال خواهد رفت. فرایندهای اجرایی پالایشگاه ها عبارت است از استخراج سیال و انتقال سیال به خطوط لوله. بنابراین اگر قرار بر این باشد که در جریان انتقال سیال خللی وارد شود فلسفه وجودی مجتمع زیر سؤال خواهد رفت. بنابراین برای انشعاب گیری در این قسم مجتمع های پالایشگاهی بهترین راهکار استفاده از فن آوری هات تپ یا انشعاب گرم است.

مجتمع های پتروشیمی: طی سالیان اخیر بر اساس سیاست گزاری های دولتی بر تعداد مجتمع های پتروشیمی و تولید کننده فرآورده های نفتی افزوده شده است. از این رو این واحدها نیز با الزامات مبتنی بر کار گرم هات تپ آشنا شده و با آن سر و کار داشته اند. بخشی از درگیری این واحدها با فرایند هات تپ ناشی از طراحی های ناقص یا ناکافی در فاز طراحی پایپینگ، و یا برخوردن به نیازهای جدید برای توسعه خطوط لوله بوده است. این واحدهای چنان که پیداست مواد خام را تبدیل به فراورده های قابل استفاده در زمینه های صنعتی و خدماتی متنوع می گردانند و از این حیث فرایند انتقال سیالات پالایش و تبدیل شده جزو فرایندهای اصلی آن ها محسوب می شود. بر این اساس بدیهی است که برای انشعاب گیری از خطوط لوله یا مخازن شان به فرایندهایی نظیر عملیات هات تپ نیاز داشته باشند.

به همین دلیل طی سالیان اخیر سفارشات دریافتی جهت انجام عملیات هات تپ در واحدهای پتروشیمی به طرز محسوسی افزایش یافته است و می توانیم ادعا کنیم در برخی مواقع حتی حجم سفارشات عملیات هات تپ ما از جانب پتروشیمی ها، نسبت به سایر صنایع بیشتر بوده است.

نیروگاه ها: نیروگاه های سیکل حرارتی نیز جزو آن دسته واحدهای صنعتی می باشند که گرچه ممکن است جریان انتقال سیال در آن ها نقش پشتیبانی فرایندهای اصلی را داشته باشد، اما ماهیت عملکردی این دسته واحدها به گونه ای است که بروز وقفه ولو صرف مدت زمان کوتاه در جریان انتقال سیال، فرایندهای اصلی را نیز مستقیماً تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. به همین دلیل هات تپ یک الزام عملیاتی برای انشعاب گیری در این دسته از واحدهای صنعتی تلقی می شود و می بایست در این خصوص حساسیت های ویژه را مبذول داشت تا فرایندهای اصلی نیروگاه ها دچار عیب و نقص نشوند. واحدهای کان نظیر نیروگاه ها حکم منبع تغذیه هم برای سایر صنایع، و هم برای خدمات و بهره گیری های مصرفی و شهری می باشد و از این رو وقفه در آن ها به معنای معطل ماندن بسیاری از فرایندهای کلیدی در سطح یک کشور خواهند بود. بنابراین در خصوص انشعاب گیری از خطوط لوله این دسته از واحدهای صنعتی ، در انتخاب عملیات هات تپ ذره این درنگ جایز نیست.

صنایع سنگین: صنایع بزرگ و کلان در زمینه هایی نظیر ذوب آهن، فولاد و مواردی از این قبیل معمولاً در سطوح ملی تعداد محدودی دارند و همین تعداد محدود نیازهای صنعتی یک کشور را تأمین می کنند. به همین دلیل اختلال در فرایندهای جاری این دسته واحدهای صنعتی به معنای بروز آسیب به شریان اقتصادی یک کشور خواهد بود و جایز نیست که در این زمینه برنامه ریزی ها به نحو ناصحیح انجام شود. حال تصور کنید که این چنین مجموعه هایی بنا به هر دلیلی نیاز به انشعاب گیری از خطوط لوله داشته باشند. لازم به ذکر است که انتقال سیال از طریق خطوط لوله در فرایندهای جاری چنین مجتمع های نقش کلیدی ایفا می کند و بروز وقفه در آن می تواند به اصل فرایندهای صنعتی شان آسیب وارد کند. در چنین مواقعی انجام عملیات هات تپ به صرفه ترین و فنی ترین راهکار خواهد بود. چنان که ما نیز در طی سالیان متمادی برای واحدهای صنعتی از دست ده ها عملیات هات تپ به انجام رسانده ایم. از جمله این پروژه های هات تپ، می توان به چندین عملیات انشعاب گرم هات تپ در مجتمع فولاد خوزستان اشاره کرد که ما طی سال های 92 تا 95 به تواتر و در محل های مختلف این مجتمع به انجام رساندیم.

با توجه به نکات ذکر شده می توان پی به اهمیت صنعت هات تپ و نقشی که می تواند در پیشبرد اموری جاری واحدهای صنعتی کلان و عظیم داشته باشد برد. مجتمع های صنعتی از این دست دارای برنامه ریزی های فشرده می باشند، و از طرفی اغلب دستگاه ها و تجهیزاتی روی خطوط لوله شان نصب است که به آن ها اجازه قطعی جریان سیال جهت انشعاب گیری را نمی دهد. از این رو عملیات هات تپ بیش از هر صنعت دیگری در زمینه های صنعتی ذکر شده، یعنی در مجتمع های پالایشگاهی، نفتی و گازی، خطوط لوله انتقال، نیروگاه ها، پتروشیمی ها و صنایع سنگین دارای کاربرد می باشد.

#### اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید:

نمایش 2791 دفعه
آخرین ویرایش در سه شنبه 19 دی 1396
برچسب ها :

- هات تپ
- انشعاب گرم
- هات تپ نفت
- هات تپ پالایشگاه

### درباره شرکت پیشگام صنعت

هات تپ خطوط لوله و مخازن از فرایندهای پیچیده و دارای متغیرهای تعیین‌کننده بسیار می باشد. نفس این عملیات با توجه به پیچیدگی هایش دشواری های خاص خود را داراست و از این رو ترجیح بر آن است که متغیرهای خارجی دخیل در تسهیل فرایند هات تپ تا جای ممکن کاهش پیدا کنند و مجری هات تپ تمرکز خود را بر خود عملیات متوجه کند.
به طور کلی دو دسته متغیر در پیشبرد فرایند هات تپ موجودند که بی‌توجهی به هیچ کدام از آن‌ها توجیه پذیر نیست؛ دسته اول متغیرهایی هستند که ذاتی عملیات هات تپ بوده و در هر عملیات تکرار می‌شوند؛ مثل فرایند آماده‌سازی تجهیزات، ساخت اتصالاتی نظیر اسپلیت تی، تجهیز دستگاه هات تپ، تست فشار، تست نشتی و از این قبیل. این دسته متغیرها در تمامی عملیات های انشعاب گرم هات تپ تکرار می شوند و از این حیث جزو بندهای عام و کلی در عملیات انشعاب گرم تلقی می شوند. در تمامی عملیات های هات تپ ما در درجه اول شرایط محیطی انجام کار را آماده کرده و سپس تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز برای کار را تدارک می بینیم. در درجه بعد فرایند ساخت اتصال هات تپ اعم از اسپلیت تی یا سدل نیپل شروع می شود و پس از نصب و تست روی لوله نصب می شود. سایر مراحل شامل نصب ولو و انجام عملیات هات تپ نیز بخشی از فرایند می باشند که چنان که اشاره شد جنبه عام و کلی داشته و در تمامی عملیات های انشعاب گرم تکرار می شوند. مجریان هات تپ معمولاً دستور کار مشخص و روتینی برای انجام این سلسله مراتب از انجام کار دارند.
اما از سوی دیگر با طیف دومی از متغیرها مواجهیم که بسته به نوع عملیات متغیرند. برای مثال محل انجام عملیات هات تپ، ارتفاع یا عمق کار، شرایط محیطی کار، زاویه هات تپ و... . در مورد دسته اول متغیرها رعایت الزامات و استانداردها ضروری است اما در خصوص دسته دوم متغیرها مجری هات تپ و کارفرما باید بکوشند در تعامل با یکدیگر تا جای ممکن از مزاحمت‌ها و تداخل‌های آن‌ها حین کار بکاهند تا پیشبرد پروژه هات تپ با کمترین حاشیه و بیشترین تمرکز و توجه همراه باشد. این دسته متغیرها دارای شرایط منحصر به فرد خود بوده و نمی توان به صورت کلی فرمولی مشخص برای شان ارائه داد، بلکه باید راهکارها و پاسخ های احتمالی به اقتضائات خاص فنی عملیات، به صورت مهندسی شده و ابداعی ارائه شوند. معمولاً روال کار بر این است که مجری عملیات هات تپ اطلاعات را تمام و کمال از کارفرما دریافت کرده و با اتخاذ تدابیر برای مشخصه های ویژه عملیات طرح اجرایی کار را تدوین کرده و به حضور مهندسین و بازرسان کارفرما اعلام می کند تا ایشان نیز نسبت به امکان یا عدم امکان طرح نظر خود را اعلام دارند. در صورت تأیید ایشان کار به انجام می رسد و در صورت عدم تأیید و یا ارائه پیشنهاد اصلاحی، مسئله از طریق کارگروه های فنی و مهندسی و تبادل نظر تا رسیدن به راه حل نهایی ادامه می یابد.
زاویه انجام عملیات هات تپ از جمله متغیرهای خارجی محسوب می‌شود که در صورت امکان قابلیت تغییر موقعیت و زاویه آن وجود دارد. البته چنان‌که اشاره شد این امر در صورتی مقدور است که کارفرما توان استفاده از انشعاب گرفته شده جدید جایگزین درخواست خود را داشته باشد. معمولاً انجام عملیات هات تپ در زاویه 0 درجه و به صورت افقی بهترین و کم حاشیه ترین عملیات هات تپ بر حسب متغیرهای خارجی محسوب می شود، و پس از آن هات تپ عمود در زاویه 90 درجه از بالا دارای مزیت است. اما در صورتی که هات تپ در زوایای مختلف نظیر 30، 45، 60 و مواردی از این نظیر را داشته باشد متغیرهای جدید مثل کنترل دستگاه هات تپ حین انجام عملیات و نیز پیش بینی های ویژه در خصوص محل تردد اپراتورهای عملیات هات تپ نیز بر کار افزوده می‌شوند. در این شرایط و به منظور تسهیل فرایند و کاهش متغیرها، تغییر زاویه عملیات هات تپ به ایشان توصیه می شود اما در صورتی که اقتضای کار و ماهیت انجام عملیات هات تپ به گونه ای است که انجام عملیات به صورت زاویه دار ضروری می‌نماید بدون شک نظر کارفرما بر تسهیل فرایند هات تپ ارجحیت دارد.